<참고자료>

고구마 생산 기계 개발

현장 연시회

목적

고구마 생산 기계화 적응 재배 양식과 새로 개발한 농기계의 영농 현장 연시·전시를 통한 밭작물 기계화 촉진

개요

❍ 일시: 2015. 5. 19(화). 14:00∼18:00

❍ 장소: 바이오에너지작물연구소(전남 무안군 무안로 199)

❍ 주최: 국립농업과학원, 국립식량과학원 공동

❍ 참석 인원: 100명 내외

- 유관기관: 농촌진흥청, 도 농업기술원, 시군 농업기술센터, 농협 담당자

- 농업인, 농기계 생산 업체 등

※ TV, 일간지, 농업전문지 홍보

주요 내용

❍ 고구마 기계화 재배 양식과 생력 재배 기술(국립식량과학원)

❍ 고구마 일관기계화 개발기종 설명과 연시(국립농업과학원)

- 정식기(연시), 비닐피복 복토기(연시), 줄기파쇄기(전시)

❍ 기종별 성능 및 일관기계화 개선점 토론

앞으로 계획

❍ 일관기계화 미비점 보완 및 작업체계 확립(’15)

❍ 일관기계화 신기술 시범사업 추진(’16)

연시 일정

❍ 일시: 2015년 5월 19일(화) 14:00∼18:00

❍ 장소: 바이오에너지작물연구소(전남 무안군 무안로 199)

시 간	내 용	진 행
13:30~14:00 (30분)	□ 등록
14:00~14:20 (20분)	□ 개회식 ❍ 참석자 소개 ❍ 인사 말씀 - 국립농업과학원장 - (사)한국고구마산업중앙연합회장	최규홍 과장
14:20~15:00 (40분)	□ 고구마 생산 일관기계화 소개 ❍ 기계화 재배양식 및 재배기술 ❍ 일관기계화 개발 기종 설명 및 연시 - 고구마 정식기(연시) - 비닐피복 복토기(연시) - 고구마 줄기파쇄기(전시)	남상식 연구관 최 용 연구관
15:00~15:30 (30분)	□ 종합토의 ❍ 기종별 성능 및 기계화 개선점 토론 ❍ 고구마 생산 애로사항 및 설문조사	최 용 연구관
15:30 ~	□ 폐 회

행사장 약도

○ 행사 장소: 바이오에너지작물연구소 포장(무안)

■ 네비게이션 검색

❍ 명칭검색 : 바이오에너지작물연구소(무안)

❍ 주소검색 : 전라남도 무안군 무안로 199번지

❍ 전화번호검색 : 061-453-2592

■ 무안IC에서 오시는 길

담당자 연락처

❍ 농촌진흥청 국립농업과학원 : 최  용 연구관(010-3075-4088)

❍ 농촌진흥청 국립식량과학원 : 남상식 연구관(010-2689-4124)

2. 고구마 기계화 적응 재배 양식

연구 배경

❍ 고구마는 농가당 10ha 이상의 대규모 재배 농가가 늘고 있으나, 농촌 인력 감소와 고령화로 고구마 생산 기계화 시급

❍ 최근 고구마 생산에서 트랙터 부착형 대형의 두둑성형기, 비닐 피복기, 수확기 등 사용 증가로 이에 적합한 재배 양식 설정 필요

기술개발 내용

❍ 고구마 생산 기계화 적응 표준재배양식 설정

- 이랑 너비 70cm(관행 75cm), 주간 20cm∼25cm

❍ 이랑 너비 및 주간에 따른 고구마 수확량 분석

- 관행 대비 기계화 재배양식 포장에서 수량 2%∼6% 증수

<재식거리에 따른 고구마 수확량>

기대 효과

❍ 고구마 생산 일관기계화 토대 마련

3. 고구마 정식기 개발

구조와 제원

	<제원> ○ 형식: 트랙터 부착형 ○ 제원-크기(㎜): 2,210(L)×1,700(W)×1,220(H) - 무게(㎏): 450 - 적용 마력: 40마력 이상 - 작업 범위: 2조

특성

❍ 고구마 모를 인력으로 공급하는 반자동 정식기

- 성능: 1.8시간/10a(인력의 8.8배), 결주율 1% 이내

* 기계화 재배 양식 적용, 주간 거리 20cm∼25cm 조절 가능

❍ 트랙터 부착형 2조식

❍ 모공급(인력), 모이송, 토양절개, 정식, 복토, 진압 동시 작업

❍ 손익 분기 규모: 2.5 ha

<작업 광경>	<두둑 성형과 정식 상태>	<정식 각도>

기대 효과

❍ 고구마 정식 작업 기계화로 노력 89% 절감

- 작업시간: (기존) 16.0 시간/10a → (정식기) 1.8

4. 고구마 줄기파쇄기 개발

구조와 제원

	<제원> ○ 형식: 트랙터 부착형 ○ 제원 - 크기(㎜): 1,910(L)×1,700(W)×1,140(H) - 무게(㎏): 470 - 적용 마력: 40마력 이상 - 작업 범위: 2조

특성

❍ 트랙터 부착형 2조식 고구마 줄기파쇄기

- 성능: 1.1시간/10a(인력의 8배), 파쇄율 96% 이내

❍ 비닐피복 된 상태에서 고구마 줄기를 걷어 올려 파쇄

❍ 줄기 유도: 가이드 회전 방식

❍ 줄기 파쇄: Y형날을 역회전해 자름(Up cutting)

❍ 손익 분기 규모: 2.2 ha

<작업광경>	<파쇄 상태>	<잔존 줄기 길이>

기대 효과

❍ 고구마 줄기제거 작업 기계화로 노력 88% 절감

- 작업 시간: (관행) 9.2 시간/10a → (파쇄기) 1.1

5. 비닐피복 복토기

구조와 제원

	<제원> ○ 형식: 트랙터부착형 ○ 제원 - 크기(㎜): 2,200(L)×785(W)×1,205(H) - 무게(㎏): 500 - 적용 마력: 40마력 이상 - 작업 범위: 4골

특성

❍ 전천후 다목적 비닐피복 복토기

❍ 고구마, 감자 4두둑 전용

❍ 강력한 기어 구동 방식으로 돌 걸림 방지와 배출 장치

❍ 운전석에서 골 폭에 따른 비닐 위치 조절

❍ 작업시작 시 비닐 자동 피복과 작업 종료 시 비닐 자동 절단

❍ 점토, 사질토 등 다양한 토질에서의 대량 복토

기대 효과

❍ 4조 동시 비닐피복 작업 기계화로 노력 절감(시간당 0.5ha)

❍ 고랑까지 완전 피복으로 잡초성장 억제와 수분 유지로 생산량 증가