[붙임 1]

어린이 전동 승용완구 주요 시험·평가 결과

1		시험대상 제품

□  소비자 선호도*가 높은 12개 업체 모델 선정

* 3년 이내에 어린이 전동 승용완구 사용 경험이 있는 소비자 844명 대상 설문조사(2016.1.)

ㅇ 바퀴가 4개인 자동차형 제품 중, 리모콘 조종이 가능하며 배터리 전압이 12 V인 1인승 전동 승용완구

<표1> 어린이 전동 승용완구 시험 대상 제품

브랜드명	모델명	수입·판매자	제조국	판매가격* (원)
대호토이즈	레인지로버 이보크	㈜대호종합상사	중국	260,640
아이와	벤츠 SLS AMG	㈜비앤씨	중국	435,240
서진인터내셔널	GT-S30	㈜서진인터내셔널	중국	209,520
주주토이즈	LS-528	주주컴퍼니	중국	252,800
중모토이플러스	BMW 4시리즈	중모토이플러스	중국	174,440
클레버	AM-177**	착한장난감	중국	357,400
태성토이즈	BMW 4 669R	태성상사	중국	178,000
파파앤코	라이트닝 맥퀸**	㈜파파앤코	중국	236,550
파파야9	BMW i8	㈜파파야나인	중국	499,020
하나토이즈	하나키즈카1	하나완구	중국	404,200
햇살토이	아우디 A3	햇살토이닷컴	중국	171,040
헤네스	M7 프리미엄	㈜헤네스	대한민국	547,990
* 2016년 4월 기준 온라인 쇼핑몰 최저 가격임. ** 클레버(AM-177), 파파앤코(라이트닝 맥퀸) 제품은 2016년 3월부로 단종됨을 통지받음.

2		시험·평가 및 조사 항목·방법

□ (시험·평가) 소비자 설문조사 및 완구 안전기준을 토대로 소비자 실사용 조건에 맞는 시험·평가 항목 선정

<품질 항목의 중요도 설문조사 결과>

	(주행가능거리) 1회 충전으로 얼마나 탈 수 있는가? (소음) 얼마나 시끄러운가? (가속도) 출발·정지 가속이 부드러운가, 빠른가? (속도) 속도가 적정한가, 조절이 가능한가? (무게) 얼마나 무거운가?

<표2> 시험·평가 항목 및 방법

구분	시험·평가항목	내용
성능	주행가능시간	o 1회 충전으로 주행 가능한 시간 측정
	소음	o 주행 시 최대 소음 측정
화학적 안전성	프탈레이트계 가소제	o 프탈레이트계 가소제 함유량 확인
	중금속	o 중금속(납, 카드뮴) 함유량 확인
물리적 안전성	겉모양 및 구조	o 날카로운 부분이 있는지, 동력전달부에 손가락이 들어갈 수 있는지 등 확인
	안정성	o 15° 경사면에서 승용완구가 쉽게 넘어지지 않는지 확인
	초과하중	o 80 ㎏의 하중을 가해 붕괴되지 않는지 확인
	제동	o 경사면에서 자유하강하지 않거나 제동장치가 있는지, 제동장치가 잘 작동하는지 확인
	합리적 오용	o 동적하중, 충격하중, 전복, 인장, 압축, 비틀림 시험 등 실시 후 이상 여부 확인
제품특성	가속도	o 급출발, 급정지 되는지 가속도 측정
	속도	o 최고 속도가 8 km/h를 넘지 않는지, 속도조절 단계별 속도 측정
	무게	o 제품의 무게 측정
	보유기능	o 배터리 잔량표시, 과방전 방지, 핸드캐리 등 보유기능 확인
표시사항		o 모델명, 제조연월, 사용연령, 안전 표시 등의 정보가 잘 표시되어 있는지 확인

3		주요 항목별 시험·평가 및 조사 결과

주행 가능 시간

가.

□ 제품별 주행 가능 시간 차이 있어

○ 주행 가능시 간을 측정한 결과* 약 40분 ~ 2시간 수준까지 제품 간 3배 이상 차이가 있는 것으로 나타남.

* 최대속도가 가장 낮은 제품의 최대 속도 기준(3.9 km/h)으로 환산한 값임.

○ 주행 가능 시간이 짧은 경우 어린이가 즐길 수 있는 시간이 적어지고, 작동 정지 시 제품을 집까지 끌고 와야 하는 불편이 생길 수 있음.

○ 대호토이즈(레이지로버 이보크), 파파앤코(라이트닝 맥퀸), 헤네스(M7 프리미엄) 제품은 주행 가능 시간이 2시간 수준으로 상대적으로 우수한 것으로 나타남.

○ 서진인터내셔널(GT-S30), 클레버(AM-177), 하나토이즈(하나키즈카1) 제품은 주행 가능시간이 1시간에 미치지 못하는 수준으로 상대적으로 미흡한 것으로 나타남.

<표3> 주행 가능 시간 평가 결과
브랜드	모델명	주행 가능 시간
대호토이즈	레인지로버 이보크	★★★ (2시간 수준)
파파앤코	라이트닝 맥퀸
헤네스	M7 프리미엄
아이와	벤츠 SLS AMG	★★
주주토이즈	LS-528
중모토이플러스	BMW 4시리즈
태성토이즈	BMW 4 669R
파파야9	BMW i8
햇살토이	아우디 A3
서진인터내셔널	GT-S30	★ (1시간 미만)
클레버	AM-177
하나토이즈	하나키즈카1
[기호의 표시] ★★★(상대적 우수) ★★(보통) ★(상대적 미흡)

소음

나.

□ 주행 시 소음, 전반적으로 시끄러워

○ 어린이 전동 승용완구의 주행 시 최대 소음을 측정한 결과 80 ~ 87 dB(A)로 시끄러운 것으로 나타남.

* 참고 : 진공청소기 소음 : 75 ~ 86 dB(A)

진공청소기 품질비교시험(한국소비자원, 2014년)

<표4> 소음 측정결과

* 소음값은 음향파워레벨임

○ 어린이 전동 승용완구에서는 바퀴에 동력을 전달하는 기어박스에서 주로 소음이 발생하는 것으로, 소음이 너무 클 경우 탑승한 어린이가 주변 소음(자동차 소리)을 듣지 못할 수 있으며, 소음으로 인해 주위에 피해를 줄 수 있어 품질 개선이 필요한 것으로 나타남.

화학적 안전성

다.

□ 4개 제품에서 프탈레이트계 가소제 검출

프탈레이트계 가소제는 플라스틱에 유연성과 탄성을 주기 위해 첨가하는 화학물질로, 노출되었을 경우, 간이나 신장 등에 장애와 생식기형을 유발할 수 있는 내분비계 장애 추정 물질로 알려져 있음.

○ 어린이가 접촉할 수 있는 시트, 전선 등에 대해 프탈레이트계 가소제 시험을 실시한 결과 4개 제품에서 가소제가 기준치* 이상으로 검출되었음.

* DEHP(다이에틸헥실프탈레이트), DBP(다이부틸프탈레이트), BBP(부틸벤질프탈레이트) 가소제의 총 함유량이 0.1%를 초과하지 않아야 함.

<표5> 프탈레이트계 가소제 검출 제품
브랜드 (업체명)	모델명	검출 부위	검출 가소제 및 함유량
주주토이즈 (주주컴퍼니)	LS-528	인조가죽시트	DEHP 21.2 %
클레버 (착한장난감)	AM-177	인조가죽시트	DEHP 24.0 %
		MP4 연결선	DEHP 1.3 %
		MP3 연결선	DEHP 5.2 % DBP 0.9 %
		대시보드 하부 전선	DEHP 19.1 %
하나토이즈 (하나완구)	하나키즈카1	대시보드 하부 전선	DEHP 24.8 %
햇살토이 (햇살토이닷컴)	아우디 A3	MP3 연결선	DEHP 6.2 % DBP 0.2 %

○ 가소제가 검출된 해당 4개 업체는 이에 대해 자발적인 시정을 실시할 것을 알려옴.

- 해당 업체는 우리원의 자발적 시정 권고를 수용해 무상수리 등 시정조치 중에 있음.

○ 납, 카드뮴 등의 중금속은 전 제품 안전기준(납 300 mg/kg 이하, 카드뮴 75 mg/kg 이하)에 적합하였음.

물리적 안전성

라.

□ 전 제품 물리적 안전성에 이상 없어

○ 제품에 날카로운 부분이나 위험한 구조는 없는지, 경사면에서 쉽게 넘어지지 않는지, 경사면에서 가속되며 굴러가거나 제동장치가 적절히 작동하는지 등 물리적 안전성을 확인해본 결과 전 제품 안전한 것으로 나타남.

가속도

마.

□ 출발·정지 시 가속 특성, 제품별 차이 있어

○ 전동 승용완구가 출발 또는 정지할 때 너무 급하게 출발하거나 멈추는 경우 목이 꺾이거나 몸이 휘청일 수 있음.

○ 모든 제품에 소프트 스타트* 기능이 있어 부드럽게 출발하였으나, 파파야9(BMW i8) 제품은 중간정도의 출발 가속도를 보임.

* 출발 시 동력을 서서히 가해 부드럽게 출발시키는 기능

○ 정지 가속도에서는 제품 별 차이가 있었으며, 이는 부드러운 정지와 빠른 정지의 장단점*이 있어 제품에 따라 차이가 있는 것으로 나타남.

* 부드럽게 정지하는 경우 편안하지만, 벽에 부딪히기 전에 빠르게 서지 못할 수 있음.

○ 헤네스(M7 프리미엄) 제품은 가속도를 조절하는 모드를 선택할 수 있어, 모드 선택에 따라 다른 가속 특성을 보임.

<표6> 제품별 가속도 평가 결과
브랜드명	모델명	가속도
		출발	정지
대호토이즈	레인지로버 이보크	>	>>
아이와	벤츠 SLS AMG	>	>
서진인터내셔널	GT-S30	>	> ~ >>
주주토이즈	LS-528	>	>> ~ >>>
중모토이플러스	BMW 4시리즈	>	>> ~ >>>
클레버	AM-177	>	>> ~ >>>
태성토이즈	BMW 4 669R	>	>> ~ >>>
파파앤코	라이트닝 맥퀸	>	>
파파야9	BMW i 8	>>	> ~ >>
하나토이즈	하나키즈카1	>	>>
햇살토이	아우디 A3	>	>>>
헤네스	M7 프리미엄*	> ~ >>	> ~ >>>
[기호의 표시] > : 부드럽게 출발하거나 정지함 >> : 중간 정도로 출발하거나 정지함 >>> : 빠르게 출발하거나 정지함 * 헤네스(M7 프리미엄) 제품은 가속도를 3단계로 조절할 수 있음.

속도

바.

□ 전 제품 최고 속도가 8 km/h 이하로, 안전기준에 적합

○ 속도는 1.0 ~ 6.1 km/h까지 안전기준 속도(8 km/h) 이하로, 전 제품 안전한 것으로 나타남.

○ 각 제품별 속도조절 단계 및 속도를 확인한 결과 제품에 따라 3단계에서 6단계까지 속도조절이 가능하였고, 파파야9(BMW i8) 및 헤네스(M7 프리미엄)* 제품은 페달을 밟는 정도에 따라 속도를 가변적으로 조절할 수 있는 비례제어가 가능하였음.

* 헤네스(M7 프리미엄) 제품은 리모콘 조종시에도 비례제어 가능

<표7> 제품별 속도 및 속도조절 단계
브랜드명	모델명	속도 범위 (속도조절 단계)
		리모콘 속도 [km/h]		페달 속도 [km/h]
대호토이즈	레인지로버 이보크	2.9 ~ 4.0	(3단)	3.1 ~ 4.0	(2단)
아이와	벤츠 SLS AMG	2.2 ~ 4.7	(3단)	2.2 ~ 4.7	(2단)
서진인터내셔널	GT-S30	1.0 ~ 3.9	(6단)	1.0 ~ 3.9	(6단)
주주토이즈	LS-528	2.4 ~ 5.5	(3단)	2.4 ~ 5.5	(3단)
중모토이플러스	BMW 4시리즈	2.2 ~ 4.1	(3단)	2.2 ~ 4.1	(3단)
클레버	AM-177	2.5 ~ 5.5	(3단)	5.5	(1단)
태성토이즈	BMW 4 669R	2.1 ~ 4.0	(3단)	2.1 ~ 4.0	(3단)
파파앤코	라이트닝 맥퀸	2.5 ~ 4.0	(3단)	2.6 ~ 4.0	(3단)
파파야9	BMW i 8	1.7 ~ 6.1	(4단)	6.1	(비례제어)
하나토이즈	하나키즈카1	1.8 ~ 4.8	(3단)	1.8 ~ 4.8	(2단)
햇살토이	아우디 A3	3.2 ~ 3.9	(3단)	2.8 ~ 3.9	(3단)
헤네스	M7 프리미엄	2.3 ~ 5.0	(5단) (비례제어)	2.3 ~ 5.8	(5단) (비례제어)

무게 및 크기

사.

□ 제품별 무게에 차이가 있어, 사용 환경을 고려한 선택 필요

○ 전동 승용완구의 무게 및 크기는 제품 특성상 이동 및 보관에 있어 중요한 요소로, 제품 구입 전 무게와 크기를 확인할 필요가 있음.

○ 제품의 무게는 최소 13.5 ~ 최대 22.3 ㎏으로 제품별 차이가 있었고, 크기도 길이, 폭, 높이 등에 차이가 있었음.

○ 전동 승용완구를 들어서 옮겨야 할 경우나, 사용이 정지되는 경우 제품을 집까지 끌고 와야 하기 때문에 불편할 수 있으므로 사용 환경에 따라 무게를 고려하여 구입하는 것이 바람직함.

<표8> 무게 및 크기 시험 결과
브랜드명	모델명	무게 [kg]	크기* [cm] (길이×폭×높이)
대호토이즈	레인지로버 이보크	15.7	120×58×51
아이와	벤츠 SLS AMG	20.2	128×63×53
서진인터내셔널	GT-S30	15.8	125×65×49
주주토이즈	LS-528	15.7	106×62×56
중모토이플러스	BMW 4시리즈	14.1	119×68×52
클레버	AM-177	16.2	120×74×55
태성토이즈	BMW 4 669R	14.3	119×68×52
파파앤코	라이트닝 맥퀸	14.4	112×65×51
파파야9	BMW i 8	22.3	122×66×54
하나토이즈	하나키즈카1	20.7	125×62×58
햇살토이	아우디 A3	13.5	113×56×51
헤네스	M7 프리미엄	21.5	118×61×45
* 보관하는 경우를 고려하여 사이드미러가 접히는 경우 접고 측정함.

보유 기능

아.

□ 제품별로 보유 기능 차이 있어

○ (배터리 잔량 표시) 배터리 잔량을 모르는 경우, 언제 작동이 정지될지 예측이 어려워 사용이 불편할 수 있고 과방전 될 우려가 있으며 사용이 정지되는 경우 집까지 손으로 끌거나 들고와야 하기 때문에 불편할 수 있는데, 대부분 제품에 배터리 잔량표시 기능이 있었으나, 대호토이즈(레인지로버 이보크) 및 파파앤코 (라이트닝 맥퀸) 제품은 이러한 기능이 없었음.

○ (과방전 방지) 배터리가 과방전 되는 경우 배터리에 손상을 입어 점차 수명 및 성능이 저하될 수 있는데, 배터리 보호를 위하여 일정 전압 이하에서 전원을 차단해주는 과방전 방지 기능을 가진 제품은 중모토이플러스(BMW 4시리즈), 태성토이즈(BMW 4 669R), 파파야9(BMW i8) 등 3개 제품 뿐인 것으로 나타남.

○ (배터리 충전 상태 표시) 배터리는 과충전되는 경우 손상을 입어 수명이 단축될 수 있는데, 주주토이즈(LS-528), 햇살토이(아우디 A3) 제품을 제외한 전 제품이 배터리 충전 상태 표시 기능이 있었음.

○ (핸드 캐리) 전동 승용완구는 부피가 크고 무게도 13.5 ~ 22.3 ㎏으로, 무겁기 때문에 작동이 정지된 경우 이동에 어려움이 있을 수 있는데, 아이와(벤츠 SLS AMG) 및 하나토이즈(하나키즈카1) 제품의 경우 손잡이와 보조바퀴가 있어 여행용 가방처럼 손으로 끌고 갈 수 있는 ‘핸드캐리’ 기능이 가능하여 상대적으로 운반이 용이하였음.

○ (리모콘 우선작동) 운전조작이 미숙한 어린이가 승용완구를 작동하는 상황일지라도 리모콘 조종이 우선적으로 작동되는 기능이 있으면 위급상황 발생 시 보호자가 긴급정지, 방향전환 등이 가능한데, 아이와(벤츠 SLS AMG), 서진인터내셔널 (GT-S30), 주주토이즈(LS-528), 파파앤코(라이트닝 맥퀸) 제품은 리모콘 우선작동이 가능하였음.

○ 이외에 제품별로, 일정 시간후 스스로 꺼지는 ‘전원 자동꺼짐’, ‘도어개폐’, ‘서스펜션’, ‘조향 자동정렬’ 등 여러 가지 보유 기능이 있었음.

<표9> 제품별 보유기능
브랜드명	모델명	보유기능
		배터리잔량 표시	과방전방지	충전 상태 표시	전원 자동 꺼짐	핸드 캐리	리모콘우선 작동	도어 개폐	서스 펜션	조향 자동 정렬
대호토이즈	레인지로버 이보크			□
아이와	벤츠 SLS AMG	□		□		□	□	□	□	□
서진인터내셔널	GT-S30	□		□			□
주주토이즈	LS-528	□					□		□
중모토이플러스	BMW 4시리즈	□	□	□	□
클레버	AM-177	□		□				□	□
태성토이즈	BMW 4 669R	□	□	□	□
파파앤코	라이트닝 맥퀸			□			□		□
파파야9	BMW i 8	□	□	□	□			□		□
하나토이즈	하나키즈카1	□		□		□		□	□	□
햇살토이	아우디 A3	□							□
헤네스	M7 프리미엄	□		□	□				□	□
[기호의 표시] □ : 해당 기능 보유

표시사항 및 기타

자.

□  12개 중 4개 제품 안전 기준에 따른 표시 부적합

○ 완구는 ‘품질경영 및 공산품안전관리법’에 의한 자율안전확인 안전 기준에 따라 KC마크, 제품에 대한 정보 및 주의사항 등을 표시하도록 되어 있으나, 12개 제품 중 4개 제품이 제조자명, 제조연월, 안전표시 등이 누락되어 안전기준에 부적합한 것으로 나타남.

ㅇ 품질경영 및 공산품안전관리법에 의한 표시

- 품명, 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명(수입품에 한함), 주소 및 전화번호, 안전표시(주의·경고 등), 사용연령, 크기 및 한계체중, 제조국

<표10> 표시사항 조사 결과
브랜드명	모델명	표시 부적합 사항
주주토이즈	LS-528	제조연월, 전화번호 누락
클레버	AM-177	제조자명, 안전표시(주의·경고 등) 누락
하나토이즈	하나키즈카1	안전표시(주의·경고 등) 누락
햇살토이	아우디 A3	제조자명, 제조연월, 안전표시(주의·경고 등) 누락

□ 구입 시 제품에 표시된 사용연령 및 최대 탑승중량 등 고려

○ 제품별, 사용연령 및 최대 탑승중량에 차이가 있어, 구입 시 아이의 연령 및 체중을 고려하여 선택할 필요가 있었음.

<표11> 사용연령 및 최대 탑승중량
브랜드명	모델명	사용연령	최대 탑승중량 [kg]
대호토이즈	레인지로버 이보크	3세 이상	25
아이와	벤츠 SLS AMG	3 ~ 8세	30
서진인터내셔널	GT-S30	3 ~ 8세	30
주주토이즈	LS-528	3 ~ 6세	30
중모토이플러스	BMW 4시리즈	3 ~ 6세	30
클레버	AM-177	3 ~ 8세	25
태성토이즈	BMW 4 669R	3세 이상	25
파파앤코	라이트닝 맥퀸	3 ~ 8세	30
파파야9	BMW i 8	3 ~ 8세	35
하나토이즈	하나키즈카1	3세 이상	30
햇살토이	아우디 A3	4세 이상	25
헤네스	M7 프리미엄	3 ~ 8세	35

[붙임 2]

어린이 전동 승용완구 시험·평가 결과표

브랜드명	모델명	성능			안전성			제품특성							표시사항	판매가격 (원) <주2>
		주행가능 시간		소음 (dB(A)) <최대소음>	화학적 안전성		물리적 안전성 (겉모양·구조, 안정성,초과하중,제동장치 등)	출발 가속도	정지 가속도		속도 범위 (km/h) (조절 단계)		무게 (kg)	보유기능 <주1>
					프탈레이트계 가소제	중금속					리모콘	페달
대호토이즈	레인지로버 이보크	★★★		87	O	O	O	>	>>		2.9~4.0 (3단)	3.1~4.0 (2단))	15.7	㉢	O	260,640
아이와	벤츠 SLS AMG	★★		84	O	O	O	>	>		2.2~4.7 (3단)	2.2~4.7 (2단)	20.2	㉠㉢㉤㉥ ㉦㉧㉨	O	435,240
서진인터내셔널	GT-S30	★		80	O	O	O	>	> ~ >>		1.0~3.9 (6단)	1.0~3.9 (6단)	15.8	㉠㉢㉥	O	209,520
주주토이즈	LS-528	★★		87	X	O	O	>	>> ~ >>>		2.4~5.5 (3단)	2.4~5.5 (3단)	15.7	㉠㉥㉧	X	252,800
중모토이플러스	BMW 4시리즈	★★		86	O	O	O	>	>> ~ >>>		2.2~4.1 (3단)	2.2~4.1 (3단)	14.1	㉠㉡㉢㉣	O	174,440
클레버	AM-177	★		84	X	O	O	>	>> ~ >>>		2.5~5.5 (3단)	5.5 (1단)	16.2	㉠㉢㉦㉧	X	357,400
태성토이즈	BMW 4 669R	★★		83	O	O	O	>	>> ~ >>>		2.1~4.0 (3단)	2.1~4.0 (3단)	14.3	㉠㉡㉢㉣	O	178,000
파파앤코	라이트닝 맥퀸	★★★		81	O	O	O	>	>		2.5~4.0 (3단)	2.6~4.0 (3단)	14.4	㉢㉥㉧	O	236,550
파파야9	BMW i 8	★★		85	O	O	O	>>	> ~ >>		1.7~6.1 (4단)	6.1 비례제어	22.3	㉠㉡㉢㉣ ㉦㉨	O	499,020
하나토이즈	하나키즈카1	★		85	X	O	O	>	>>		1.8~4.8 (3단)	1.8~4.8 (2단)	20.7	㉠㉢㉤㉦ ㉧㉨	X	404,200
햇살토이	아우디 A3	★★		84	X	O	O	>	>>>		3.2~3.9 (3단)	2.8~3.9 (3단)	13.5	㉠㉧	X	171,040
헤네스	M7 프리미엄	★★★		87	O	O	O	> ~ >> <주3>	> ~ >>> <주3>		2.3~5.0 (5단) 비례제어	2.3~5.8 (5단) 비례제어	21.5	㉠㉢㉣㉧ ㉨	O	547,990
[기호의 표시] ★★★ : 상대적 우수 (2시간 수준) ★★ : 보통 ★ : 상대적 미흡 (1시간 미만)			> : 부드럽게 출발하거나 정지함 >> : 중간 정도로 출발하거나 정지함 >>> : 빠르게 출발하거나 정지함				O : 완구 안전기준에 적합 X : 완구 안전기준에 부적합			<주1> ㉠배터리 잔량표시 ㉡과방전 방지 ㉢충전상태표시 ㉣전원자동꺼짐 ㉤핸드 캐리 ㉥리모콘 우선작동 ㉦도어개폐 ㉧서스펜션 ㉨조향자동정렬 <주2> 2016. 4월 기준 온라인 쇼핑몰 최저가격임 <주3> 해당 제품은 출발, 정지 가속도를 3단계로 조절할 수 있음

[붙임 3]

어린이 전동 승용완구 선택 요령

□ 1회 충전 후 주행가능시간이 충분한 제품을 선택한다.

주행가능시간이 짧으면 어린이가 즐길 수 있는 시간이 적고, 금방 방전되어 완구를 집까지 끌고 와야 하는 불편이 생길 수 있다.

□ 제품의 무게를 고려한다.

전동 승용완구를 들거나 끌어서 옮겨야 하는 경우, 가벼울수록 운반이 용이하다.

□ 배터리 잔량표시, 과방전 방지 등 보유기능을 고려하여 선택한다.

배터리를 보호하는 기능, 사용편의를 높여주는 기능 등 보유 기능을 고려하여 필요한 기능이 있는 제품을 선택한다.

□ 실물을 보거나 직접 조종해보고 선택하는 것이 좋다.

제품의 속도, 가속도, 조향성 등을 느껴보고 적절한 제품을 선택한다.

실물의 경우 광고와 달리 전반적인 끝마무리나 조립상태가 조잡할 수 있다.

□ 아이의 연령, 체중 등을 고려하여 선택한다.

전동 승용완구에는 사용연령, 최대체중이 표시되어 있으므로 적절한 제품을 선택한다.

[붙임 4]

어린이 전동 승용완구 사용 시 주의사항

□ 어른이 조립한다.

조립 전 날카로운 부분 등 위험한 요소가 있을 수 있어, 어른이 조립을 완료한 후 어린이가 사용할 수 있도록 한다.

□ 리모컨 조종은 어른이 하고, 조종이 익숙해 진 다음에 어린이를 탑승시킨다.

처음 조종에 익숙하지 않은 경우, 벽이나 다른 사람에게 부딪히는 사고가 발생할 수 있다.

□ 어린이 직접 조종 시, 사전에 조종방법 및 주의사항을 숙지시킨다.

어린이가 조종법이나 안전 주의사항을 잘 모르면 사고를 일으킬 수 있다.

□ 넓고 평평한 곳에서 사용한다.

언덕길이나 계단 등 단차가 있는 곳에서는 완구가 전복될 수 있고, 자동차가 다니는 곳에서는 교통사고가 발생할 수 있다.

□ 화기가 있거나 고온의 장소를 피하고 빗물 등 물에 닿지 않도록 한다.

뜨거운 곳에서는 차체나 전선 등이 녹아 고장이 날 수 있고, 비에 맞거나 물 웅덩이를 지나가면 전기부품이 고장 날 수 있다.

□ 배터리가 과방전되지 않도록 관리한다.

배터리가 과방전되면 수명 및 성능이 저하되므로, 운행 중 속도가 줄어드는 경우 사용을 중단하고, 제품을 장기간 사용하지 않는 경우에도 주기적으로 충전한다.

[붙임 5]

어린이 전동 승용완구 구매가이드

브랜드명 (모델명)			대호토이즈 (레인지로버 이보크)		아이와 (벤츠 SLS AMG)		서진인터내셔널 (GT-S30)	주주토이즈 (LS-528)		중모토이플러스 (BMW 4시리즈)	클레버 (AM-177)
제품 사진
성능	주행가능시간		★★★		★★		★	★★		★★	★
	소음[dB(A)] <최대소음>		87		84		80	87		86	84
안전성	프탈레이트계 가소제		O		O		O	X		O	X
제품특성	출발가속도		>		>		>	>		>	>
	정지가속도		>>		>		> ~ >>	>> ~ >>>		>> ~ >>>	>> ~ >>>
	속도범위, 조절단계	리모콘	2.9~4.0 km/h, 3단		2.2~4.7 km/h, 3단		1.0~3.9 km/h, 6단	2.4~5.5 km/h, 3단		2.2~4.1 km/h, 3단	2.5~5.5 km/h, 3단
		페달	3.1~4.0 km/h, 2단		2.2~4.7 km/h, 2단		1.0~3.9 km/h, 6단	2.4~5.5 km/h, 3단		2.2~4.1 km/h, 3단	5.5 km/h, 1단
	무게[kg]		15.7		20.2		15.8	15.7		14.1	16.2
	보유기능<주1>		㉢		㉠㉢㉤㉥㉦㉧㉨		㉠㉢㉥	㉠㉥㉧		㉠㉡㉢㉣	㉠㉢㉦㉧
사용 연령 및 한계체중			3세 이상, 25 kg		3~8세, 30 kg		3~8세, 30 kg	3~6세, 30 kg		3~6세, 30 kg	3~8세, 25 kg
판매 가격(원) <주2>			260,640		435,240		209,520	252,800		174,440	357,400
[기호의 표시] ★★★ : 상대적 우수 (2시간 수준) ★★ : 보통 ★ : 상대적 미흡 (1시간 미만)				> : 부드럽게 출발하거나 정지함 >> : 중간 정도로 출발하거나 정지함 >>> : 빠르게 출발하거나 정지함		O : 완구 안전기준에 적합 X : 완구 안전기준에 부적합			<주1> ㉠배터리 잔량표시 ㉡과방전 방지 ㉢충전상태표시 ㉣전원자동꺼짐 ㉤핸드 캐리 ㉥리모콘 우선작동 ㉦도어개폐 ㉧서스펜션 ㉨조향자동정렬 <주2> 2016. 4월 기준 온라인 쇼핑몰 최저가격임

브랜드명 (모델명)			태성토이즈 (BMW 4 669R)		파파앤코 (라이트닝 맥퀸)		파파야9 (BMW i 8)	하나토이즈 (하나키즈카1)		햇살토이 (아우디 A3)	헤네스 (M7 프리미엄)
제품 사진
성능	주행가능시간		★★		★★★		★★	★		★★	★★★
	소음[dB(A)] <최대소음>		83		81		85	85		84	87
안전성	프탈레이트계 가소제		O		O		O	X		X	O
제품특성	출발가속도		>		>		>>	>		>	> ~ >> <주3>
	정지가속도		>> ~ >>>		>		> ~ >>	>>		>>>	> ~ >>> <주3>
	속도범위, 조절단계	리모콘	2.1~4.0 km/h, 3단		2.5~4.0 km/h, 3단		1.7~6.1 km/h, 4단	1.8~4.8 km/h, 3단		3.2~3.9 km/h, 3단	2.3~5.0 km/h, 5단 비례제어
		페달	2.1~4.0 km/h, 3단		2.6~4.0 km/h, 3단		6.1 km/h, 비례제어	1.8~4.8 km/h, 2단		2.8~3.9 km/h, 3단	2.3~5.8 km/h, 5단 비례제어
	무게[kg]		14.3		14.4		22.3	20.7		13.5	21.5
	보유기능<주1>		㉠㉡㉢㉣		㉢㉥㉧		㉠㉡㉢㉣㉦㉨	㉠㉢㉤㉦㉧㉨		㉠㉧	㉠㉢㉣㉧㉨
사용 연령 및 한계체중			3세 이상, 25 kg		3~8세, 30 kg		3~8세, 35 kg	3세 이상, 30 kg		4세 이상, 25 kg	3~8세, 35 kg
판매 가격(원) <주2>			178,000		236,550		499,020	404,200		171,040	547,990
[기호의 표시] ★★★ : 상대적 우수 (2시간 수준) ★★ : 보통 ★ : 상대적 미흡 (1시간 미만)				> : 부드럽게 출발하거나 정지함 >> : 중간 정도로 출발하거나 정지함 >>> : 빠르게 출발하거나 정지함		O : 완구 안전기준에 적합 X : 완구 안전기준에 부적합			<주1> ㉠배터리 잔량표시 ㉡과방전 방지 ㉢충전상태표시 ㉣전원자동꺼짐 ㉤핸드 캐리 ㉥리모콘 우선작동 ㉦도어개폐 ㉧서스펜션 ㉨조향자동정렬 <주2> 2016. 4월 기준 온라인 쇼핑몰 최저가격임 <주3> 해당 제품은 출발, 정지 가속도를 3단계로 조절할 수 있음