보도자료

[붙임 1]

스팀다리미 주요 시험·평가 결과

1		시험대상 제품

□ 소비자 설문조사 및 시장조사 결과를 바탕으로 선호도가 높은 상위 6개 업체의 유선형 8개 제품*을 선정

* ’13. 1 ~ ’14. 7에 에누리닷컴 및 다나와에 등록된 제품 대상

<표1> 시험대상 제품

브랜드명	판매업체명	모델명	제조국	구입가격[원]*
듀플렉스	㈜양일상사	DP-615YS	중국	13,000
신일산업㈜	신일산업㈜	SEI-C200SI	중국	21,580
일렉트로룩스	일렉트로룩스 코리아㈜	ESI525C**	중국	44,130
테팔	(유)그룹세브코리아	FV4492	중국	44,370
		FV9604	프랑스	85,000
필립스	㈜필립스전자	GC2042/48	중국	48,420
		GC4895	인도네시아	109,130
한경희생활과학	㈜한경희생활과학	EIC-3000PK	중국	49,800

*  2014. 10 기준 구입가격

** 단종제품

2		시험·평가 항목 및 방법

□ 소비자 설문조사 및 관련기준을 고려하여 시험·평가 항목 선정

<품질 항목의 중요도 설문조사 결과>

	(다림질 성능) 옷감에 따라 다림질이 잘 되는가? (밑면의 긁힘 방지) 밑면 코팅이 긁힘에 얼마나 강한가? (온도분포) 설정온도가 잘 맞고 밑면온도가 균일한가? (전기소비량) 전기를 얼마나 소비하는가? (스팀량) 스팀량(증기량)이 얼마나 되고 스팀이 나올 때 밑면에서 누수(물방울 떨어짐)가 없는가?

□ 관련기준 및 표준(KS)을 토대로 소비자 실사용 조건에 맞는 시험·평가 방법 결정

<표2> 주요 시험·평가 항목 및 방법

시험·평가 항목	시험·평가 방법
다림질 성능	- 면, 모 등의 옷감을 다림질하여 성능을 평가 * 시험방법(KS C IEC 60311)에 제시된 평가차트에 따라 평가요원이 다림질 성능을 평가(옷감별 온도 및 증기량 설정 조건은 제품 설명서 또는 표시에 따름)
밑면의 긁힘 방지	- 다리미 밑면을 바늘로 긁어, 긁힘에 강한 정도를 평가 * 긁힌 너비를 측정하여 시험방법(KS C IEC 60311)에 제시된 등급에 따라 판정
온도 분포	- 밑면 4개 지점의 온도를 측정(범위로 표기)하여 권장온도범위와 비교하고 최고온도와 최저온도 지점의 온도차를 표기 * 밑면의 온도는 다리미 권장온도범위를 크게 벗어나지 않아야 하며 온도차가 작을수록 온도분포가 균일
에너지 소비량	- 10분 동안 다림질 시에 소요되는 최대 전기 소비량 측정
증기 발생률	- 최대 증기발생 조건에서의 분당 증기 발생률과 증기 발생 시 누수(물방울 떨어짐) 여부를 확인
1회 증기분사량	- 최대 증기분사 조건에서 1회 평균 증기분사 중량을 산출 * 증기분사 장치를 15초 주기로 50회 작동시킴
구조 및 안전성	- 외관의 끝마무리 상태 및 안전성(누설전류, 절연내력, 전도 안정성)을 확인
보유기능 및 제원	- 각종 보유기능 확인 및 코드길이, 무게 측정

3		주요 항목별 시험·평가 결과

다림질 성능

가.

□ 옷감의 종류에 따라 다림질 성능에 차이가 있었고, 면의 경우 테팔(FV4492) 제품이 상대적으로 우수

○ 면(Cotton)의 경우 테팔(FV4492) 제품이 상대적으로 우수한 다림질 성능을 보였고, 그 외 7개 제품은 양호한 수준임.

○ 모(Wool)의 경우 모든 제품이 우수한 것으로 평가됨.

<표3> 다림질 성능 평가 결과
브랜드명	모델명	옷감 종류
		면	모
듀플렉스	DP-615YS	★★	★★★
신일산업㈜	SEI-C200SI	★★	★★★
일렉트로룩스	ESI525C	★★	★★★
테팔	FV4492	★★★	★★★
	FV9604	★★	★★★
필립스	GC2042/48	★★	★★★
	GC4895	★★	★★★
한경희생활과학	EIC-3000PK	★★	★★★

밑면의 긁힘 방지

나.가.

□ 제품 간에 품질 차이가 비교적 컸으며, 테팔(FV9604) 제품의 밑면 코팅이 대체적으로 긁힘에 강해

○ 테팔(FV9604) 제품이 긁힘으로 인한 밑면*의 코팅 손상이 가장 적었으며, 신일산업㈜ (SEI-C200SI), 일렉트로룩스(ESI525C), 필립스(GC2042/48), 한경희생활과학 (EIC-3000PK) 제품은 다른 제품에 비해 코팅이 긁힘에 강한 편은 아니었음.

* 다림질 중 전기적으로 가열되고 섬유 재료를 누르는 다리미의 평평한 면

<표4> 밑면의 긁힘 방지 평가 결과
브랜드명	모델명	평가 등급
듀플렉스	DP-615YS	★★
신일산업㈜	SEI-C200SI	★
일렉트로룩스	ESI525C	★
테팔	FV4492	★★
	FV9604	★★★
필립스	GC2042/48	★
	GC4895	★★
한경희생활과학	EIC-3000PK	★

온도분포

다.가.

□ 밑면의 온도는 전 제품 권장온도 범위를 크게 벗어나지 않았으나, 온도분포는 제품별로 차이 있어

<표5> 온도조절기 표시에 따른 권장온도범위(KS C IEC 60311)
표시(marking)	밑면의 온도 T [℃]	옷감의 예
• (1 dot)	70 < T < 120	합성섬유 등
•• (2 dots)	100 < T < 160	모, 실크 등
••• (3 dots)	140 < T < 210	면 등

○ 다리미 밑면 온도의 최고와 최저 지점 온도차*는 제품에 따라 면의 경우 최고 38 ℃까지 차이를 보임.

* 온도차가 작을수록 밑면의 온도분포가 균일함.

<표6> 온도분포 시험 결과
브랜드명	모델명	온도분포 [℃]
		온도조절단계 [권장온도범위]
		• (합성섬유) [70~120]	*온도차	•• (모/실크) [100~160]	온도차	••• (면) [140~210]	온도차
듀플렉스	DP-615YS	101~112	11	132~149	17	170~197	27
신일산업㈜	SEI-C200SI	66~73	7	102~114	12	145~164	19
일렉트로룩스	ESI525C	85~96	11	125~145	20	152~175	23
테팔	FV4492	89~97	8	124~137	13	166~188	22
	FV9604	89~98	9	142~161	19	163~184	21
필립스	GC2042/48	76~86	10	113~132	19	149~176	27
	GC4895	84~91	7	124~135	11	171~189	18
한경희생활과학	EIC-3000PK	90~109	19	114~142	28	139~177	38
* 밑면 4개 측정지점 중 최고온도와 최저온도 지점의 차이

에너지 소비량

라.가.

□ 에너지 소비량(전기 소비량)은 제품 간 최대 약 2배 차이

○ 온도 및 증기량을 최대로 설정한 상태에서 10분*간 다림질할 때의 전기 소비량은 테팔(FV9604) 제품이 199 Wh로 가장 많았고 듀플렉스(DP-615YS) 제품은 98 Wh로 나타나, 두 제품 간 약 2배의 차이가 남.

* 실사용 조건을 감안하여 20초 동안 다림질하고 10초 쉬는 간격으로 와이셔츠 한 벌을 다릴 때 소요되는 시간으로 가정함.

○ 전기 소비량을 연간 에너지비용**으로 환산하면 제품 간 최대 3,360원의 차이가 남.

** 산출조건 : 1주일 4벌(설문결과 인용), 52주(1년) 사용 시, 1 kWh=160원(누진제 제외)

<표7> 에너지 소비량 시험 결과
브랜드명	모델명	에너지 소비량 [Wh]	[참고] 에너지비용
듀플렉스	DP-615YS	98	₩3,260
신일산업㈜	SEI-C200SI	139	₩4,630
일렉트로룩스	ESI525C	114	₩3,790
테팔	FV4492	144	₩4,790
	FV9604	199	₩6,620
필립스	GC2042/48	168	₩5,590
	GC4895	196	₩6,520
한경희생활과학	EIC-3000PK	108	₩3,590
※ 에너지비용 산출식 : 에너지소비량[kWh] × 4벌(1주일) × 52주(1년) × 160[원/kWh].

증기 발생률 및 1회 증기분사량

마.가.

□ 듀플렉스(DP-615YS) 제품은 증기 발생과 동시에 밑면에서 물방울이 떨어지는 현상(누수)*이 나타나 개선 필요, 제품별 증기 발생률은 11 g/min ~ 46 g/min 수준

○ 밑면에서 증기와 동시에 물방울이 떨어지게 되면 옷감에 얼룩이 생길 가능성이 높음.

* 스팀다리미를 사용하는 소비자의 불만이 가장 많은 항목임(조사대상의 54%).

<표8> 증기발생률 및 누수유무 확인 결과
브랜드명	모델명	증기 발생률[g/min]	누수유무
듀플렉스	DP-615YS	11	누수발생*
신일산업㈜	SEI-C200SI	25	없음
일렉트로룩스	ESI525C	30	없음
테팔	FV4492	31	없음
	FV9604	46	없음
필립스	GC2042/48	30	없음
	GC4895	38	없음
한경희생활과학	EIC-3000PK	17	없음
* 증기 발생 시 물방울이 떨어짐(0.06 g/min)

□ 1회 증기분사량은 최소 0.44 g ~ 최대 0.86 g 수준

○ 증기분사*량이 많을수록 깊은 주름이나 옷걸이에 걸린 옷의 주름 제거에 도움이 되며 연속으로 여러 번 누르면 누수가 될 수 있으므로 적당한 간격을 두고 사용해야 함.

* 기본 증기 발생 외에 단시간에 밑면으로부터 나오는 팽창된 증기를 내뿜는 별도 기능으로, 제품별로 “강력스팀”, “터보스팀”, “순간스팀” 등의 상이한 용어로 표기되고 있음.

<표9> 1회 증기분사량 시험 결과
브랜드명	모델명	1회 증기분사량[g]
듀플렉스	DP-615YS	증기분사 기능 없음
신일산업㈜	SEI-C200SI	0.62
일렉트로룩스	ESI525C	0.67
테팔	FV4492	0.62
	FV9604	0.86
필립스	GC2042/48	0.45
	GC4895	0.81
한경희생활과학	EIC-3000PK	0.44

구조 및 안전성

바.가.

□ 전 제품 구조 및 안전성에 이상 없어

○ (구조) 밑면의 코팅불량 및 손잡이를 포함한 외관의 날카로운 부분 등의 구조적 위험요소를 확인한 결과, 전 제품이 이상 없음.

○ (누설전류 및 절연내력) 높은 온도로 가열되는 스팀다리미에 대해 누전이나 감전의 위험이 있는지를 알아보기 위해 누설전류와 절연내력 시험을 실시한 결과, 전 제품이 이상 없음.

○ (전도 안정성) 밑면이 가열된 상태로 넘어져 가연물에 접촉되면 화재로 이어질 수 있으므로 기울어진 면(10°의 각도)에서 쉽게 넘어지지 않아야 함. 시험결과 전 제품이 기준에 적합함.

보유기능

사.가.

□ 일부 제품은 자동전원차단 기능이 있고 누수방지와 밑면의 온도에 따라 증기량이 자동으로 조절되는 등의 다양한 기능 보유

○ (자동전원차단) 스팀다리미의 움직임을 감지하여 전원에 연결되어 있더라도 일정 시간동안 움직임이 없으면 자동으로 전원을 차단하는 기능으로 화재 예방과 에너지 절약에 있어 유용함.

- 일렉트로룩스(ESI525C), 테팔(FV9604), 필립스(GC4895) 제품이 보유함.

○ (누수방지) 스팀기능을 사용할 때 밑면의 온도가 충분히 가열되지 않아 증기 외에 물방울이 떨어지는 것을 차단해주는 기능으로 사용 중 옷감에 물이 떨어져 얼룩이 생기는 것을 예방할 수 있음.

○ (증기조절) 듀플렉스(DP-615YS) 제품을 제외한 전 제품이 옷감 종류에 따라 증기량을 조절할 수 있으며, 테팔(FV9604) 제품은 밑면의 온도에 따라 자동으로 증기량이 조절됨.

○ (물때청소) 증기와 함께 밑면으로 물을 흘려보내 다리미 밑면 내부에 생성되는 석회질 등의 물때를 제거하는 기능으로 다림질 시에 옷감에 이물질이 떨어지는 것을 예방하는 차원에서 주기적으로 해당 기능의 사용을 권장함.

○ (코드릴) 가정용 진공청소기의 코드를 감는 방식과 유사한 기능으로 버튼을 누르면 다리미의 전원코드가 본체에 자동으로 감기므로 제품을 보관할 때 코드를 깔끔하게 정리할 수 있고 공간을 덜 차지하는 장점이 있음.

<표10> 제품별 보유기능
브랜드명	모델명	보유기능
		자동 전원 차단	누수 방지	증기 조절	증기 분사	물때 청소	코드릴	분무
듀플렉스	DP-615YS							□
신일산업㈜	SEI-C200SI		□	□	□	□		□
일렉트로룩스	ESI525C	□	□	□	□	□		□
테팔	FV4492		□	□	□	□		□
	FV9604	□	□	□*	□	□		□
필립스	GC2042/48		□	□	□	□		□
	GC4895	□	□	□	□	□		□
한경희생활과학	EIC-3000PK			□	□	□	□	□
□ : 해당 기능 보유 * 밑면 온도에 따라 증기량이 자동으로 조절됨

[붙임 2]

스팀다리미 시험·평가 결과표(8개 제품)

브랜드명	모델명	제조국	다림질 성능		밑면의 긁힘 방지	온도분포 주1				에너지 소비량 [Wh] 주3	증기작동			구조 및 안전성	보유기능							제원		구입 가격 [원]
						온도조절단계 [℃] [권장온도범위]주2					누수유무	증기 발생률 [g/min]	1회 증기 분사량 [g]		자동 전원 차단	누수 방지	증기조절	증기 분사	물때 청소	코드릴	분무	무게 [g]	코드 길이 [m]
						• (합성섬유) [70~120]	•• (모/실크) [100~160]		••• (면) [140~210]
			면	모
듀플렉스	DP-615YS	중국	★★	★★★	★★	101~112 (11)	132~149 (17)		170~197 (27)	98	×	11	-	○							□	790	1.6	13,000
신일산업㈜	SEI-C200SI	중국	★★	★★★	★	66~73 (7)	102~114 (12)		145~164 (19)	139	○	25	0.62	○		□	□	□	□		□	1188	1.8	21,580
일렉트로룩스	ESI525C(단종)	중국	★★	★★★	★	85~96 (11)	125~145 (20)		152~175 (23)	114	○	30	0.67	○	□	□	□	□	□		□	1136	2.0	44,130
테팔	FV4492	중국	★★★	★★★	★★	89~97 (8)	124~137 (13)		166~188 (22)	144	○	31	0.62	○		□	□	□	□		□	1253	2.1	44,370
	FV9604	프랑스	★★	★★★	★★★	89~98 (9)	142~161 (19)		163~184 (21)	199	○	46	0.86	○	□	□	□ 주4	□	□		□	1772	2.5	85,000
필립스	GC2042/48	중국	★★	★★★	★	76~86 (10)	113~132 (19)		149~176 (27)	168	○	30	0.45	○		□	□	□	□		□	1121	1.9	48,420
	GC4895	인도네시아	★★	★★★	★★	84~91 (7)	124~135 (11)		171~189 (18)	196	○	38	0.81	○	□	□	□	□	□		□	1575	2.5	109,130
한경희생활과학	EIC-3000PK	중국	★★	★★★	★	90~109 (19)	114~142 (28)		139~177 (38)	108	○	17	0.44	○			□	□	□	□	□	1160	1.6	49,800
[기호의 표시] ★★★(우수) ★★(양호) ★(미흡) <상대적 평가임> □ : 해당 기능 보유 ○ : 전기용품안전기준에 적합하거나 누수 없음 × : 전기용품안전기준에 부적합하거나 누수(물방울 떨어짐) 있음								주1. 가장 뜨거운 지점, 중앙지점, 밑면 중심선상의 앞, 뒤 끝에서 20 mm 지점의 10분 평균 온도범위 괄호안의 수치는 최고온도와 최저온도 지점의 차이를 뜻함 주2. 온도조절기 표시에 따른 권장온도범위(KS C IEC 60311) 주3. 10분 동안 다림질 시에 소비되는 최대 전기 소비량 주4. 밑면온도에 따라 증기량이 자동으로 조절됨

[붙임 3]

스팀다리미 올바른 사용법

의류에 부착된 라벨에서 다림질 온도를 확인하기

・옷감의 손상을 줄이고 효과적인 다림질을 위해 의류 라벨에 표시된 다림질 온도를 기준으로 다리미의 온도를 설정

의류 라벨의 다림질 온도 표시(예)		다리미 온도조절기 표시
		□ (합성섬유)
		□□ (모/실크)
		□□□ (면)
* 의류 라벨의 다림질 온도 표시는 표시된 온도 범위에서 다림질을 할 수 있다는 의미이며, 물결모양이 있는 경우 옷감 위에 헝겊을 덮고 다림질을 해야 함

여러 종류의 옷감을 다릴 때에는 다림질 온도가 낮은 옷감 먼저

・높은 온도로 다림질 후 밑면이 충분히 식지 않은 상태에서 다림질 온도가 낮은 옷감을 다릴 경우 옷감이 손상될 수 있음.

옷을 착용한 상태에서 증기를 분사하지 말기

・스팀다리미에서 나오는 증기는 매우 뜨거워 옷을 착용한 상태에서 직접 분사하면 화상의 위험이 있음.

사용 중 물을 보충할 때는 물 넘침에 의한 화상 주의

・사용 중에는 다리미 밑면과 주위 표면이 가열된 상태이므로 물을 보충하다 투입구 외부로 물이 흐를 경우 뜨거운 물이 떨어져 화상을 입을 위험이 있음.

사용 후에는 물통을 비우고 주기적으로 물때를 청소하기

・다림질 시 옷감에 이물질이 묻어나는 것을 줄이기 위해 사용 후에는 스팀을 끄고 물통을 비우며, 물때청소 기능을 이용해 주기적으로 밑면 내부를 청소할 것을 권장함.

[붙임 4]

스팀다리미 구매가이드

모델명		DP-615YS	SEI-C200SI	ESI525C(단종)	FV4492
제품
브랜드		듀플렉스	신일산업㈜	일렉트로룩스	테팔
가격[원]		13,000	21,580	44,130	44,370
다림질 성능	면	★★	★★	★★	★★★
	모	★★★	★★★	★★★	★★★
밑면의 긁힘 방지		★★	★	★	★★
온도분포(최대온도차)[℃]		27	19	23	22
에너지소비량[Wh]		98	139	114	144
증기 발생률[g/min]		11 (누수발생)	25	30	31
1회 증기분사량[g]		-	0.62	0.67	0.62
보유기능		분무	누수방지, 증기조절, 증기분사, 물때청소, 분무	자동전원차단, 누수방지, 증기조절, 증기분사, 물때청소, 분무	누수방지, 증기조절, 증기분사, 물때청소, 분무
무게 및 코드길이		790 g , 1.6 m	1188 g , 1.8 m	1136 g , 2.0 m	1253 g , 2.1 m

모델명		FV9604	GC2042/48	GC4895	EIC-3000PK
제품
브랜드		테팔	필립스	필립스	한경희생활과학
가격[원]		85,000	48,420	109,130	49,800
다림질 성능	면	★★	★★	★★	★★
	모	★★★	★★★	★★★	★★★
밑면의 긁힘 방지		★★★	★	★★	★
온도분포(최대온도차)[℃]		21	27	18	38
에너지소비량[Wh]		199	168	196	108
증기 발생률[g/min]		46	30	38	17
1회 증기분사량[g]		0.86	0.45	0.81	0.44
보유기능		자동전원차단, 누수방지, 증기자동조절, 증기분사, 물때청소, 분무	누수방지, 증기조절, 증기분사, 물때청소, 분무	자동전원차단, 누수방지, 증기조절, 증기분사, 물때청소, 분무	증기조절, 증기분사, 물때청소, 코드릴, 분무
무게 및 코드길이		1772 g , 2.5 m	1121 g , 1.9 m	1575 g , 2.5 m	1160 g , 1.6 m
주. 우수(★★★), 양호(★★), 미흡(★) <상대적 평가임>

❖ 한국소비자원은 정부 3.0의 핵심가치인 개방·공유·소통·협력을 통해 국민이 행복한 세상을 만들어 가겠습니다.
	위 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다. www.kca.go.kr