붙임 1	콘덴서의 정의 및 이차전지와의 비교

(1) 콘덴서

커패시터로 불리기도 하며 전극판 사이에 전하를 저장할 수 있는 물질인 유전체를 넣어서 형성한 부품이다. 콘덴서는 1) 직류를 통하지 않는 성질을 이용하여 특정 주파수만을 제거하거나 추출하는 필터, 2) 전기회로(백업회로, 타이머 회로)에서 전기를 저장하거나 방출하는 축전기의 용도로 사용된다.

(2) 콘덴서와 이차전지의 특성 비교

항 목	콘덴서	(리튬)이차전지
원 리	전하 분리 흡착(물리적)	이온 이동(화학적)
소 재	전극물질, 절연체	금속산화물, 흑연, 전해질
수 명	1,000,000회 이상	100～1,000회
보호회로	불필요	반드시 필요
극 성	극성이 바뀌어도 작동	극성이 바뀌면 폭발위험
위험성	과전압에 강하여 발화/발열의 위험이 적음	과전압에 치명적이어서 발열/발화의 위험성이 높음
잔존용량측정	용이(linear)	어려움(Non-linear)
특 징	높은 에너지출력	높은 에너지용량(밀도)

붙임 2	콘덴서의 종류

(1) 필름콘덴서

2개의 전극 사이에 폴리에스테르 수지, 폴리프로필렌, 폴리스티롤, 폴리카보네이트 수지와 같은 필름형태의 유전체를 넣어서 둥글게 감은 기본적인 콘덴서로 70-80년대 이후 가전제품에 널리 사용됨.

(2) 전해콘덴서

산화 피막을 유전체, 전해 산화한 금속을 양극, 전해질을 음극으로 한 대용량의 축전기. 누설전류가 크지만, 가격이 저렴하여 많이 사용. 90년대 이후 컴퓨터가 대중적으로 보급되면서 그 수요가 증가하였음.

(3) 적층세라믹콘덴서

MLCC(Multilayer ceramic capacitor)라고도 불리며, 금속판 사이에 유전체를 넣어 전기를 저장했다가 필요에 따라 회로에 공급하여 전류가 일정하게 흐르도록 제어하는 부품. 2000년대 이후 공정기술의 발달로 더 작은 크기에서 층을 더 많이 쌓을 수 있게 됨. 이에 따라 전기를 저장할 수 있는 공간이 늘어나 MLCC의 효율이 높아짐. 최근 전자제품인 스마트폰에 400여 개, LCD TV에 700여 개가 들어갈 정도로 전자제품에서는 핵심부품임.

(4) 울트라(수퍼) 콘덴서

기존의 콘덴서가 에너지를 전극에 저장하는 반면 울트라콘덴서는 전극과 전해질 사이 계면에 형성된 전기 이중층에 저장함. 현재 휴대용 통신기기 메모리 백업 전원용으로 가장 많이 쓰이고 있으며, 전기자동차/하이브리드 전기자동차/연료전지자동차 등의 환경친화차량 분야에서 에너지저장 시스템으로의 효용성이 높음.

(5) 콘덴서들의 도면

종류	출원번호	도면
필름콘덴서	10-2011-0043845
전해콘덴서	10-2011-0130693
적층세라믹 콘덴서	10-2011-0145638
울트라콘덴서	10-2011-0139964

붙임 3	최근 7년간 콘덴서 국내 특허출원 동향

연도	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
건수	213	249	234	285	379	401	379

붙임 4	최근 7년간 적층세라믹콘덴서 국내 특허출원 동향

연도	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
건수	26	28	26	55	115	152	196

붙임 5	최근 7년간 울트라콘덴서 국내 특허출원 동향

연도	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
건수	38	43	65	65	107	68	54