소형무인기 전시	휴인스 (실종자 수색)	이든이엔지 (항로표지유지관리)		쓰리에스솔루션 (기상관측)		샘코 (해양안전지도 구축)
	메티스메이크 (해양오염 감시)	케바드론 (해양안전지도 구축)		아이디어 (자율비행셀카 드론)		엑서스위 (항공영상촬영)
중대형무인기 및 부품 전시	한국항공우주연구원 틸트로터 무인기 (1/2 스케일 모형)		한국항공우주연구원 고고도 전기동력 무인기 (1/ 20 스케일 모형)		하이리움산업 (액화수소 연료전지-이차 전지 하이브리드 시스템)
홍보물 배포	․ 기업별 홍보영상 및 홍보 전단 ․ 국내 무인이동체 기업 디렉토리북

붙임1	XPONENTIAL 2017 및 KOREA PAVILION 운영 개요

□ XPONENTIAL 2017 개요

ㅇ (행사명) XPONENTIAL 2017

ㅇ (주관기관) 국제무인시스템협회(AUVSI)

※ AUVSI(Association for Unmanned Vehicle System International) : 무인시스템과 로봇산업의 활성화를 위해 1972년 설립된 협회로, 60개국 7,000여명이상의 회원으로 구성

ㅇ (행사기간) ‘17. 5. 8.(월) ~ 5. 11.(목)

ㅇ (행사장소) 미국 댈러스 Hutchison 컨벤션센터

ㅇ (행사규모) 약 30개국, 686개 업체 참여

		AUVSI’s XPONENTIAL 개요
ㅇ 연혁 : ’16년부터 무인이동체 최신 기술 시현‧전시 및 컨퍼런스 개최 ※ ’72년에 설립된 AUVSI는 ’90년대까지 무인시스템 및 로봇 커뮤니티를 지원 및 홍보하고, ’00∼‘15년에는 Unmanned System 행사 개최 ㅇ 주요행사 : 전시회(최신기술 시현 등), 컨퍼런스(기조연설, 포스터발표 등)

□ KOREA PAVILION 운영 개요

ㅇ (전시목적) 중소기업이 개발한 시제품의 해외 전시 기회를 제공하여 국제 협력 네트워크 발굴 및 연구 성과 홍보

ㅇ (참여기관) 미래부, 항우연 무인이동체 사업단, 항공연구본부, 중소기업*(9개)

* 공공수요 연계형 소형무인기 기술개발사업 참여 기업(4개), 무인이동체 공통기술개발 사업 참여 기업(1개), 기타 희망 기업(4개)

ㅇ (운영방안) △소형, 중대형 무인기 시제품 및 부품 전시(11종), △특허 등 IP 상담 서비스 지원, △홍보영상 및 국내 기업 디렉토리북 배포

ㅇ (전시규모) 6m x 6m (36m2), 독립부스 형태(부스번호 307)

조감도	전시물 배치 및 동선
	전시타워 시안

ㅇ (전시내용) 소형 및 중대형 무인기의 시제품, 부품(총 11종)

회사명	사진	특징	적용분야
휴인스		․주/야간 감시 정찰기능 ․손쉬운 조종, 지능형 비행시스템 ․안전 복귀 프로그램	․실종자 수색 ․재난현장, 사면지역, 고속도로 지휘‧감시
이든 이엔지		․전·후방 모터 틸팅구조 ․비행경로 설정 자동비행 가능 ․낙하산, 해상부유장치 선택적 장착	․항로표지 유지관리 ․해양 시설물 관리
쓰리에스 솔루션		․지상 0∼2km 대기상태에 관한 프로파일 데이터 측정가능 ․비가시 고고도 비행을 지원하는 프로그램 비행모드 제공	․기상관측 ․고고도 영상 촬영
샘코		․수직이착륙 가능한 하이브리드형 ․복합소재를 사용한 기체 경량화	․3D맵핑용 사진촬영 ․감시 및 작물 상태 모니터링
메티스 메이크		․고성능 수직이착륙 하이브리드형	․해양오염 및 해상 환경 측정 활용 ․재난‧재해 감시 정찰
케바드론		․핸드런칭을 통한 투척 이륙 ․코브라 비행을 통한 저속 비행 착륙 ․기체 내부에 탑재된 카메라 촬영 사진을 통한 mapping 임무	․3D맵핑용 사진촬영 ․건축물 안전관리 ․농경 모니터링
아이디어		․자동 녹화 기능 ․무선 충전 ․스마트폰 라이브 스트리밍	․엔터테인먼트 (영상‧사진 촬영)
엑서스위		․자유비행 기능 ․원격 모니터링 기능 ․자동 이착륙 기능	․지도맵핑 ․3차원 지도 제작 ․도서 산간 또는 고립지역 촬영
하이리움 산업		․액화(가스) 수소를 이용하여 2시간 이상 체공시간 보장	․장시간 체공이 필요한 드론 (정찰, 기상관측, 산불감시, 배송 등)
한국항공 우주연구원		․수직이착륙 및 고속비행 가능 ․협소한 지역에서의 이착륙 가능	․정찰 감시, 해안 감시, 통신 중계 등 ․활주로를 확보할 수 없는 지역 및 해군 함상에서 운용
		․전지추진 태양광 무인기 ․성층권(18.5km) 상승성능 비행	․실시간 지상관측 및 대기자료 수집

붙임2	공공수요 연계형 소형무인기 지원사업 현황

수요부처	사진	과제명	목표성능
		목적
경찰청		실종자 수색을 위한 소형무인기, 영상분석 S/W 개발	‣최대이륙중량 10kg ‣체공시간 40분 이상 ‣최대풍속 12m/s ‣운용거리 2km ‣광학 카메라 12M ‣열화상 카메라 640*480
		야간 및 접근이 어려운 지역에서 실종자에 대한 신속․정확한 초기 수색을 통해 실종사건의 골든타임 확보
국방부		군사용 다목적 국방 무인비행 시스템 개발	‣최대이륙중량 10kg ‣체공시간 35분 이상 ‣X8 형태의 멀티콥터 ‣고장 시 자세제어 및 비상착륙 ‣접이식 구조 ‣원터치 삽입/ 사출형 배터리팩
		주‧야간 신속한 현장 상황 파악 및 3D 영상 매핑 등 군 임무 수행
부산지방 해양수산청		항로표지 유지관리를 위한 해상, 야간 장거리 비행용 소형무인기 시스템 개발	‣최대이륙중량 10∼12kg ‣체공시간 40분 ‣최대 임무중량 2kg ‣운용반경 10km ‣Quad-Tilt-Prop 형상
		항로표지 시설(등부표)의 등화유지 관리를 통해 안전한 항행 지원
기상청		소형무인기 탑재형 실시간 기상 관측용 복합센서, 영상시스템 개발	‣최대이륙중량 12.0kg ‣체공시간 40분 ‣최대 임무중량 2kg ‣최대 운용고도 2.5km
		고도별 실시간 관측을 통한 국지적 기상감시 및 기상 예보 정확성 향상
국립수산 과학원		연근해 적조, 해양오염 감시 및 해양환경 측정을 위한 하이브리드형 소형무인기 시스템 개발	‣최대이륙중량 13.9kg ‣체공시간 30분 이상 ‣임무중량 1.5kg ‣운용반경 5.0km ‣Quad Tilt Prop 형상 ‣Propeller Tilting
		적조, 해양 유류 유출 등 해양 오염원의 신속한 파악을 통해 피해 저감
국토 정보공사		해안안전지도를 구축하기 위한 소형무인기 기반의 해안 맵핑 시스템 개발	‣최대이륙중량 4.2kg ‣체공시간 40분 이상 ‣운용반경 2.0km 이상 ‣추진시스템 : 멀티콥터 +propeller
		해안 안전사고 방지를 위한 해안안전지도 구축(갯골 등)