1		안전벨트 위치조절기 조사결과

안전벨트 위치조절기의 정의

ㅇ 천 또는 끈으로 이루어진 장치로 안전벨트의 어깨벨트와 골반벨트를 연결하여 어깨벨트가 어린이 목에 닿지 않게 위치를 조절하는 제품

ㅇ 제품 종류

- 단추형 : 어깨벨트와 골반벨트를 합성섬유 소재의 천으로 감싸 당겨 어깨벨트의 위치를 조절함. 착용 편의를 위해 스냅(똑딱이) 버튼이 달려 있음.

- 클립형 : 합성섬유 소재의 끈으로 어깨벨트와 골반벨트를 연결하여 위치를 조절함. 끈의 양쪽 끝에는 안전벨트에 고정하기 위한 플라스틱 클립이 있음.

< 안전벨트 위치조절기 >

단추형	클립형

ㅇ 관련 법규

- 안전벨트 위치조절기는 자동차용 어린이보호장치로 판매되고 있으나 국가기술표준원 고시에서 허용되지 않는 제품임.

※ 국가기술표준원 고시 제2014-0386호(자동차용 어린이보호장치 안전기준)

▪ 자동차용 어린이보호장치 정의(3.1) : 자동차의 주·정차, 운행 중의 급정거 또는 교통사고 등이 발생하였을 때 승차 어린이를 상해로부터 보호하거나 상해를 경감할 목적으로 어린이를 앉히거나 뉘어서 구속하거나 위치를 고정하기 위하여 사용하는 장치

▪ 구조, 재료 및 치수 규정(5.2.1.21) : 차량용 안전벨트의 위치를 재위치 시키기 위해 사용되는 재봉된 내부구멍을 통과하여 전면을 감싸거나 뒷면에서 고정하는 방식은 허용되지 않는다. 차량의 안전벨트를 재위치 시키기 위한 장치는 반드시 하네스/조끼형 보조장치의 벨트와 기구적으로 연결되는 가이드에 의해 고정되어야 하며 동적시험에 의해 시험되고 평가되어야 한다.

광고 실태

ㅇ 인터넷을 통하여 판매되는 안전벨트 위치조절기의 광고내용을 분석한 결과, 안전벨트 위치조절기는 목졸림, 복부압박사고, 장파열 예방 효과가 있다고 광고하고 있음.

- 또한, ‘카시트 대용’, ‘유아용 카시트’라고 표시하여 소비자가 자동차용 어린이보호 장치로 오인하게 할 가능성이 있음.

[충돌 시험 개요]

▪ 시험일시 및 장소

- 2014. 8. 26, 28 보험개발원 자동차기술연구소 충돌 시험장

▪ 시험조건

- 6세, 10세 더미를 중형 자동차(NF쏘나타)  2열 시트에 탑승시킨 후 무인* 고속 주행(48.3Km/h) 중 차대고정벽 충돌

* ECV(Electronically Controlled Vehicle)장치 장착 후 무인 주행 및 제동

- 안전벨트 위치조절기의 충돌 시 안전성을 알아보기 위해 안전벨트를 착용한 어린이 더미에 온·오프라인에서 판매 중인 대표적인 안전벨트 위치조절기 2종(단추형, 클립형)을 장착 후 충돌시험 실시

- 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 102조(충돌시 고객보호)와 국가기술표준원 고시 제2014-0386호(자동차용 어린이보호장치 안전기준) 부속서 17.F 장벽에 대한 정면 충돌 조건에 따라 시험함.

< 충돌 시험 사용 더미 및 안전벨트 위치조절기 >

자동차 충돌 시험 결과

ㅇ 충돌 순간 단추형 및 클립형 안전벨트 위치조절기가 모두 파손되어 어깨벨트와 골반벨트의 고정이 풀리면서 어깨벨트가 더미의 목 부위를 압박하였고, 복부 위에 위치하고 있던 골반벨트가 복부 안쪽으로 미끄러져 들어감.

ㅇ 충돌 시 안전벨트 위치조절 기능을 하지 못할 뿐만 아니라, 파손 후에는 어린이가 안전벨트를 착용하는 것과 차이가 없어 광고와는 다르게 목졸림과 복부압박 사고의 위험을 방지할 수 없는 것으로 확인됨.

< 충돌시험 연속사진 >
1	2	3
4	5	6

ㅇ 부스터 시트 장착 충돌 시험 결과

- 부스터 시트를 장착한 후 충돌 시험결과 골반벨트는 더미의 골반에 계속 위치하며 복부로 미끌어지지 않았고, 어깨벨트 역시 흉부 위에서 더미 상체를 눌러줘서 안전벨트 위치조절기 사용 시보다 충격량, 상해지수 등이 낮게 나타남.

- 안전벨트 위치조절기를 사용한 경우, 부스터 시트를 사용했을 때보다 상해치가 최대 머리는 42%, 흉골 26.5%, 목부 18.3% 높게 나타남.

2		차량용 어린이 놀이매트 조사결과

차량용 어린이 놀이매트 제품 형태

ㅇ 차량용 어린이 놀이매트는 차량의 앞좌석 등판 및 뒷좌석에 설치하는 매트로 어린이가 눕거나 다리를 펴고 앉아 있을 수 있도록 뒷좌석을 확장시켜줌. 매트의 겉면은 PVC 소재이며 매트 안쪽에 나무 합판 및 완충제를 넣어 형태를 잡아줌.

ㅇ 차량용 어린이 놀이매트 설치 시 뒷좌석 끝까지 매트가 설치되어 안전벨트 버클을 가릴 뿐만 아니라 카시트, 부스터 시트 등 자동차용 어린이 보호장치 장착이 어려워짐.

광고 실태

ㅇ 소비자가 제품을 인터넷에서 구입 시 접하게 되는 광고내용을 분석한 결과, ‘안전’ 문구를 강조하여 판매하고 있으며 급정차 시 어린이가 앞으로 넘어지는 것을 방지한다고 알리고 있어 소비자가 자동차용 어린이보호 장치로 오인할 수 있는 여지가 충분함.

[시험 개요]

▪ 시험일시 및 장소

- 2014. 8. 20, 보험개발원 자동차시험연구소 충돌 시험장

▪ 시험 조건

- 승용자동차(아반테HD)에 차량용 어린이 놀이매트를 장착한 후 6세, 10세 더미를 뒷좌석에 탑승시킨 상태에서 시속 60Km/h 주행 중 급정차

· 차량용 어린이 놀이매트 위에 앉거나 누운 더미의 거동 파악

자동차 급정차 시험결과

ㅇ 급정차 시험결과, 어린이 더미가 앞좌석 등판에 충돌하거나, 앞좌석 사이로 몸이 빠져 등, 머리, 목, 다리 등을 부딪쳐 상해를 입을 위험성이 높은 것으로 나타남.

프탈레이트 가소제 및 중금속 검출 시험 결과

[시험 개요]

▪ 시험일시 및 장소

- 2014. 9. 2, 한국건설생활환경시험연구원

▪ 시험대상

- PVC 소재로 만들어진 차량용 어린이 놀이매트, 차량용 수납시트 총 7점

* 수납시트는 1열 등판에 설치하여 어린이 용품 및 핸드폰 등을 거치하는 용도로 사용하며 주로 차량용 어린이 놀이매트와 함께 설치함. 아이들의 손이 닿기 쉬우나 안전인증 및 안전기준이 없음.

▪ 시험기준 및 시험내용

- 제품의 프탈레이트 가소제 및 중금속 함유 여부를 기술표준원 고시 제2010-676호 「어린이용 공산품에 대한 공통적용 유해물질의 안전기준」에 따라 시험함.

ㅇ (프탈레이트 가소제) 조사대상 7개 제품(매트 3개, 수납시트 4개) 중 6개 제품에서 프탈레이트 가소제의 일종인 DBP, DEHP, BBP가 기준치*를 최소 2배에서 최대 264배 초과함.

* DBP, DEHP, BBP(각 총 함유량 0.1%이하)

ㅇ (중금속) 조사대상 7개 제품 중 수납시트 2개 제품에서 기준치(75mg/kg)를 최대 7배 초과하는 카드뮴이 검출됨.

제품명		제품 사진	시험결과	비고
차량용어린이놀이 매트	카렉스 베베카 차량용 어린이 놀이방		- DEHP 0.3%	- 기준치 3배 초과
	KM한국자동차인테리어 황토 놀이방 매트		- DEHP 22.1% - BBP 0.2%	- 기준치 221배 초과 - 기준치 2배 초과
	인랜드산업(제일상사) 은나노 항균 놀이매트		- DEHP 21.2%	- 기준치 212배 초과
수납 시트	카메이트 PVC 수납시트		- DEHP 21.6%	- 기준치 216배 초과
	한스펌킨 차량 시트보호 멀티포켓		- 카드뮴 559mg/kg - DEHP 26.4%	- 기준치 7배 초과 - 기준치 264배 초과
	KM한국자동차인테리어 터치가 되는 심플 멀티테이블		- 카드뮴 384mg/kg - DEHP 23.5% - BBP 0.2%	- 기준치 5배 초과 - 기준치 235배 초과 - 기준치 2배 초과

3		개선 방안

안전벨트 위치조절기

ㅇ 제품 판매 단속

- 안전벨트 위치조절기는 국가기술표준원 고시에서 허용되지 않는 제품이며 충돌 시험결과 어린이보호 기능 없음이 확인된 만큼 전면적 조사를 통해 유통방지를 위한 조치가 필요함.

ㅇ 소비자 안전의식 제고

- 안전벨트 위치조절기는 카시트나 부스터시트 등을 대체할 안전장치로 볼 수 없으므로 소비자들이 사용하지 않도록 주의를 촉구할 필요가 있음.

- 6세 이하의 유아는 카시트 사용을, 7~12세까지의 어린이는 부스터시트의 사용을 권장할 필요*가 있음.

* 교통안전공단에 따르면 우리나라의 고속도로 유아용 카시트 착용률은 33.6%에 불과함. 독일(96%)과 미국(94%)에 비해 매우 착용률이 낮음.

◀ 적절한 자동차용 어린이 보호장치 사용▶

□ 6세 이하는 카시트 사용

□ 7~12세는 부스터 시트 사용

□ 13세 이상이라도 키가 145cm이하라면 부스터 시트 사용

차량용 어린이 놀이매트 및 수납시트

ㅇ 사업자 자율 개선 권고

- 프탈레이트 가소제 및 중금속이 검출된 6개 제품에 대해 판매 중단 권고

ㅇ 소비자 안전의식 제고

- 주행 중 사용할 경우 충돌·급정차 사고 시 위험할 뿐만 아니라, PVC 소재로 만들어져 프탈레이트 가소제가 검출되는 차량용 놀이매트, 수납시트 사용 자제 필요.

.끝.