참고 1	소아당뇨(제1형 당뇨) 개요

□ (소아당뇨) 혈당조절 호르몬인 인슐린의 분비에 장애가 있어 일상적으로 인슐린 주사 투약이 필요한 질환으로 1형 당뇨*와 동일한 개념

* 비만이나 노화 등으로 인해 발생하는 성인형 당뇨(2형 당뇨)와 구별

○ (발생원인) 유전적 요인을 가진 사람이 환경적 요인에 의하여 췌장 내 인슐린 분비에 장애 발생

○ (발병시기) 주로 10세 전후에 발병하나, 성인기에도 발생

○ (치료법) 상시적 혈당 측정 및 인슐린 주입

<혈당측정 및 인슐린 주입>

혈당 측정	자가혈당측정법(SMBG) : 하루 평균 약 7∼10회 채혈을 통해 측정
	연속혈당측정법(CGM) : 매회 채혈없이 기기를 통해 24시간 측정 (7일마다 소모품 교체)
인슐린 주입	다회인슐린주사요법 : 1일 약 4회 인슐린 주사
	인슐린펌프(=인슐린자동주입기) : 기기를 통해 자동/수동으로 주입 (3일마다 소모품 교체)
	연속혈당측정기능 탑재 인슐린 펌프 : 24시간 혈당정보를 기반으로 자동 주입

참고 2	당뇨병관리기기(연속혈당측정기, 인슐린자동주입기) 개요

○ (연속혈당측정기) 피부에 체내 혈당 수치를 측정할 수 있는 센서를 부착하여 실시간으로 혈당변화량을 측정하여 알려주는 기기

- 송신기(Transmitter) : 센서로부터 데이터를 받아 수신기에 전달하는 장치

- 수신기(Receiver) : 송신기로부터 데이터를 수신받아 실시간 혈당값을 나타냄

- 센서(Sensor) : 피부 아래에 삽입하여 실시간으로 변하는 혈당값을 측정

○ (인슐린자동주입기) 체외에서 속효성 인슐린을 자동적으로 주입해 혈당치를 조절하는 기기

- 본체(pump) : 인슐린펌프용 주사기에 들어 있는 인슐린액을 설정된 양대로 정해진 시간에 자동으로 주입하는 기계

- 인슐린펌프용 주사기 : 인슐린액을 저장하기 위한 주사기

- 인슐린펌프용 주사바늘 : 펌프의 인슐린액을 복부 등에 주입하는 연결기구

구분	연속혈당측정기		인슐린자동주입기
소모성 재료 (급여화)	센서 (’19.1.1.)		주사기 (’18.8.1.)	주입세트 (’18.8.1.)
당뇨병 관리 기기 (’20.1월)	송신기	수신기(또는 휴대폰)	본체
구성 요소 및 기능	￭혈당치와 혈당추세를 실시간으로 제공해 주는 기기 □송신기(Transmitter) : 센서로부터 데이터를 받아 수신기에 전달하는 장치 □수신기(Receiver): 송신기로부터 데이터를 수신받아 실시간 혈당값을 나타냄 □센서(Sensor): 피부 아래에 삽입하여 실시간으로 변하는 혈당값을 측정		￭몸속에 적정량의 인슐린을 자동으로 주입하는 기기 □본체(pump), 주사기, 주입용기구(세트)로 구성