[붙임 1] 진공청소기 주요 시험·평가 결과

진공청소기 주요 시험·평가 결과

1		시험대상 제품

□ 소비자 설문조사 및 시장조사 결과를 바탕으로 보급형과 고급형 등 총 14개 제품을 선정

ㅇ 소비자 선호도가 높은 가격대의 보급형 진공청소기(8종)과 다양한 기능(무선작동, 오토무빙, 먼지센서 등)을 보유하고 있어 상대적으로 가격이 비싼 고급형 제품(6종) 등, 12개 업체의 총 14개 제품을 선정

<표1> 진공청소기 시험대상 제품

제품구분	브랜드(국가)	모델명	정격입력[W]	구입가격[원/대]*
보급형 (8종)	더트데빌(미국)	DDC88-QP1K	1600	116,090
	동부대우전자(한국)	DOR-CB72S**	1400	139,750
	로벤타(프랑스)	RO7824KO**	800	195,020
	삼성전자(한국)	VC442LLDCUBN	1200	141,140
	필립스(네덜란드)	FC8474	1600	129,000
	후버(미국)	HC87-P5K**	2000	127,990
	AEG(독일)	ALUX1851	1600	189,000
	LG전자(한국)	VC2310FNA	1100	159,080
고급형 (6종)	다이슨(영국)	DC46	1050	675,000
	밀레(독일)	S8320	1800	554,490
	삼성전자(한국)	VC77F70LHCD	1300	571,340
	일렉트로룩스(스웨덴)	ZUF4206DEL	1600	510,570
	지멘스(독일)	VSZ5XTRM11	1800	547,810
	LG전자(한국)	VK8250LYNM	1200	440,000

* 2014. 6. 30. 인터넷 쇼핑몰 최저가격

** 단종된 제품으로 재고 소진중임

2		시험·평가 항목 및 방법

□ (품질) 진공청소기의 품질을 확인하기 위해 핵심성능인 ‘소음’과 ‘흡입력’을 평가하고, 최근 사회적으로 관심이 높은 환경 문제를 고려하여 ’미세먼지방출량‘을 확인함

	A : (흡입력) 최대흡입력이 센가? B : (미세먼지방출량) 미세먼지방출량이 적은가? C : (사용의 편리성) 보유기능이 많이 제공되는가? D : (소음) 청소 시 조용한가?
<그림1> 진공청소기 관심 품질 항목 설문조사 결과

ㅇ 또한, 표시등급과 실제등급이 어느 정도 차이가 나는지를 알아보기 위해 ‘에너지소비효율등급’을 확인함

□ (안전성 및 구조) 누설전류, 절연내력, 온도상승, 이상운전 등의 ‘안전성’ 및 ‘구조 및 외관’ 등의 이상 유무를 확인함

□ (사용 편리성 및 유지비용) 소비자의 사용 편리성을 고려해 ‘보유기능’을 확인하고, 제품의 ‘사후관리비용 및 A/S기간’ 등을 비교ㆍ확인함

<표2> 평가요소별 시험·평가 항목 및 방법

시험·평가항목		내용
품질	소음	최대출력으로 작동 시 발생하는 소음을 측정하여 평가
	최대흡입력	최대출력으로 작동 시 흡입능력을 측정하여 평가
	미세먼지방출량	최대출력으로 작동 시 미세먼지방출량을 측정하여 평가
	에너지소비효율등급	에너지소비효율등급(표시등급과 실제등급)차이 확인
소비전력(정격입력)		최대출력으로 작동 시 소비전력을 측정하여 표시값과의 차이를 확인
안전성	누설전류/ 절연내력	누전 및 감전의 위험여부를 확인하기 위해 누설전류와 내전압(전원부와 외곽 절연부에 2500V 전압을 1분간 연결) 등을 측정하여 위험성 여부를 확인
	온도상승	통상 사용 시 온도상승(제품외곽, 손잡이, 코드 릴 등) 확인
	이상운전	사용 중 흡입구가 막혔을 때 모터과열로 인한 사고 발생 가능성 확인
구조 및 외관		끝마무리, 외관 등에 구조적으로 이상이 있는지 여부를 확인
표시사항		정격입력, 연락처, 주의사항 등 법정표시사항 준수여부 확인
사용 편리성		제품의 보유기능을 중심으로 하여 해당내용 표기
기타		사후관리(품질보증기간, 부품 보유기간, 애프터서비스 업체 등) 확인

3		종합 평가

제품에 따라 소음, 미세먼지방출량 등 품질에 차이 있어

□ 제품에 따라 소음, 미세먼지방출량 등 품질 등에 차이 있어 꼼꼼히 따져 보고 선택할 필요

<보급형 제품>

○ ‘로벤타(RO7824KO)’ 제품은 소음과 미세먼지방출량에서 ‘매우 우수’ 했으나, 최대흡입력은 172 W로 가장 낮았음. 에너지소비효율등급은 4등급이었음

○ ‘삼성전자(VC442LLDCUBN)’ 제품은 소음과 미세먼지방출량에서 ‘우수’했고, 최대흡입력은 422 W로 가장 높았으며 에너지소비효율등급은 3등급이었음. 사용의 편리성을 위해 다양한 종류의 브러시(침구용, 흙먼지청소용, 물걸레용, 솔 브러시 등)를 제공하고 있었음

○ ‘LG전자(VC2310FNA)’ 제품은 소음과 미세먼지방출량에서 ‘우수’했고, 최대흡입력은 372 W 수준이며, 에너지소비효율등급은 3등급 수준이었음

○ ‘더트데빌(DDC88-QP1K)’, ‘동부대우전자(DOR-CB72S)’, ‘후버(HC87-P5K)’ 제품은 소음과 미세먼지 방출량에서 ‘보통’ 수준으로 상대적으로 낮았고, 표시사항에서 흡입력과 소비전력을 구분하여 표시하지 않아 소비자의 오인을 일으킬 수 있어 개선이 필요하였음. 에너지소비효율등급은 ‘더트데빌(DDC88-QP1K)’, 후버(HC87-P5K)‘ 제품은 5등급, 동부대우전자(DOR-CB72S)는 4등급 수준이었음

- ‘더트데빌(DDC88-QP1K)’ 제품은 실제 미세먼지방출량이 표시값보다 많아 기준에 부적합하였고, 에너지소비효율(청소효율)이 표시값 대비 허용차를 벗어나 기준에 부적합하였음

<고급형 제품>

○ ‘삼성전자(VC77F70LHCD)’ 제품은 소음과 미세먼지방출량이 ‘매우 우수’ 했으며, 최대흡입력은 401 W로 상대적으로 컸고, 에너지소비효율등급은 2등급으로 가장 좋았음. 사용의 편리성에서 침구용과 솔 브러시를 제공하였고, 다양한 기능(무선작동, 먼지센서, UV살균)을 보유하고 있었으며 품질보증기간은 5년으로 길었음

○ ‘밀레(S8320)’, ‘지멘스(VSZ5XTRM11)’ 제품은 소음, 미세먼지 방출량에서 ‘매우 우수’했고, 최대흡입력은 350 W 이상이었으며, 에너지소비효율등급은 4등급이었음. 다만, ‘밀레(S8320)’제품은 표시사항에서 흡입력과 소비전력을 구분하여 표시하지 않아 개선이 필요하였음

○ ‘다이슨(DC46)’, ‘일렉트로룩스(ZUF4206DEL)’ 2개 제품은 미세먼지방출량은 ‘매우 우수’ 하였으며, 소음은 ‘우수’ 하였으나, 최대흡입력은 ‘다이슨(DC46)’ 제품이 190 W로 상대적으로 작았고, ‘일렉트로룩스(ZUF4206DEL)’ 제품은 300 W로 상대적으로 큰 수준이었음

- ‘다이슨(DC46)’은 사용의 편리성 측면에서 다양한 브러시(침구용, 흙먼지청소용, 가구용, 솔 브러시)를 제공하였음. 품질보증기간은 ‘다이슨(DC46)’은 5년, ‘일렉트로룩스(ZUF4206DEL)’는 회원 가입 시 본체 부분은 5년으로 길었음

○ ‘LG전자(VK8250LYNM)’ 제품은 소음은 ‘매우 우수’, 미세먼지방출량은 ‘우수’하였고, 최대흡입력은 361 W로 상대적으로 큰 편이었음. 사용의 편리성에서 침구용, 물걸레용, 솔 브러시 등의 브러시를 제공하였고, 다양한 기능(오토무빙, 먼지압축)을 보유하고 있었으며 고급형 중 가격이 가장 저렴하였음

4		주요 항목별 시험·평가 결과

소음

가.

소음은 제품별 상대적 차이 있어

□ 고급형 제품이 보급형 제품에 비해 대체적으로 우수한 수준이었음

○ 보급형 제품 중에서는 ‘로벤타(RO7824KO)’ 제품이 상대적으로 소음이 작아 ‘매우 우수’ 하였고, 고급형 제품 중에서는 ‘밀레(S8320)’, ‘삼성전자(VC77F70LHCD)’, ‘지멘스(VSZ5XTRM11)’, ‘LG전자(VK8250LYNM)’ 등 4개 제품이 상대적으로 소음이 작아 ‘매우 우수’ 한 것으로 나타남

<표3> 진공청소기 소음 평가 결과

제품구분	브랜드(모델명)	소음 평가 결과
보급형	더트데빌(DDC88-QP1K)	★
	동부대우전자(DOR-CB72S)	★
	로벤타(RO7824KO)	★★★
	삼성전자(VC442LLDCUBN)	★★
	필립스(FC8474)	★
	후버(HC87-P5K)	★
	AEG(ALUX1851)	★
	LG전자(VC2310FNA)	★★
고급형	다이슨(DC46)	★★
	밀레(S8320)	★★★
	삼성전자(VC77F70LHCD)	★★★
	일렉트로룩스(ZUF4206DEL)	★★
	지멘스(VSZ5XTRM11)	★★★
	LG전자(VK8250LYNM)	★★★
주. ★★★ 매우 우수, ★★ 우수, ★ 보통 (통상적인 진공청소기 수준)

최대흡입력

나.가.

최대흡입력은 제품 간 최대 2배 이상 차이

□ 최대흡입력은 172 W ~ 422 W로 제품 간에 최대 2.4배 차이가 났음

○ 흡입력조절단계 “최강” 상태에서의 흡입력이 삼성전자(VC442LLDCUBN) 제품은 422 W로 시험대상 제품 중 가장 컸으며, 172 W인 로벤타(RO7824KO) 제품에 비해 2.4배 큰 것으로 나타남.

<표4> 진공청소기 최대흡입력 평가 결과

제품구분	브랜드(모델명)	최대흡입력 평가 결과
보급형	더트데빌(DDC88-QP1K)	228
	동부대우전자(DOR-CB72S)	310
	로벤타(RO7824KO)	172
	삼성전자(VC442LLDCUBN)	422
	필립스(FC8474)	393
	후버(HC87-P5K)	266
	AEG(ALUX1851)	342
	LG전자(VC2310FNA)	372
고급형	다이슨(DC46)	190
	밀레(S8320)	357
	삼성전자(VC77F70LHCD)	401
	일렉트로룩스(ZUF4206DEL)	300
	지멘스(VSZ5XTRM11)	380
	LG전자(VK8250LYNM)	361

○ 진공청소기의 주 용도는 먼지 등을 빨아들이는 것으로 가정에서 마루나 장판바닥을 청소 시 흡입력이 가장 작은 로벤타(RO7824KO)제품도 일반적인 청소용으로는 충분함

- 다만 틈새에 있는 먼지 등을 제거할 때에는 흡입력이 큰 제품이 사용에 유리해 소비자가 용도에 맞게 제품을 고르는 것이 필요함

미세먼지방출량

다.가.

미세먼지방출량은 제품별 차이가 있었으며, 1개 제품은 기준에 부적합

□ 고급형 제품이 보급형 제품에 비해 대체적으로 우수한 수준이었음

○ 시험대상 제품 중 7개 제품은 다른 제품에 비해 상대적으로 미세먼지방출량이 작아 “매우 우수”로 평가됨

- 보급형 제품 : ‘로벤타(RO7824KO)’, ‘필립스(FC8474)’ 등 2개 제품

- 고급형 제품 : ‘다이슨(DC46)’, ‘밀레(S8320)’, ‘삼성전자(VC77F70LHCD)’, ‘일렉트로룩스(ZUF4206DEL)’, ‘지멘스(VSZ5XTRM11)’ 등 5개 제품

□ 1개 제품은 표시값보다 미세먼지방출량이 많아 기준에 부적합함

○ 더트데빌(DDC88-QP1K) 제품은 표시값(0.20 ㎎/㎥ 이하)보다 미세먼지(0.20 ㎎/㎥ 초과)를 많이 방출하는 것으로 나타나 기준*에 부적합하였음

* 효율관리기자재 운용규정에서의 전기진공청소기의 미세먼지방출량 기준은 측정값이 제품에 기재된 표시값 이하일 것으로 규정됨

<표5> 진공청소기 미세먼지방출량 평가 결과

제품구분	브랜드(모델명)	미세먼지방출량 평가결과
보급형	더트데빌(DDC88-QP1K)	★
	동부대우전자(DOR-CB72S)	★
	로벤타(RO7824KO)	★★★
	삼성전자(VC442LLDCUBN)	★★
	필립스(FC8474)	★★★
	후버(HC87-P5K)	★
	AEG(ALUX1851)	★★
	LG전자(VC2310FNA)	★★
고급형	다이슨(DC46)	★★★
	밀레(S8320)	★★★
	삼성전자(VC77F70LHCD)	★★★
	일렉트로룩스(ZUF4206DEL)	★★★
	지멘스(VSZ5XTRM11)	★★★
	LG전자(VK8250LYNM)	★★

에너지소비효율등급

라.다가.

대상제품 중 1개 제품은 에너지소비효율이 기준에 부적합

□ 에너지소비효율등급은 대부분의 제품이 모두 표시등급과 동일한 등급이거나 이를 상회하는 수준으로 나타났으나, 1개 제품에서의 에너지소비효율이 기준에 부적합하였음

○ 에너지소비효율등급은 2등급 ~ 5등급으로 제품별로 차이는 있었으나, 대부분의 제품이 모두 표시등급과 유사한 수준으로 나타남

○ 다만, 더트데빌(DDC88-QP1K) 제품은 에너지소비효율등급이 표시등급과 측정등급이 5등급으로 동일하였지만 에너지소비효율(청소효율)은 표시값인 22.18 %에 비해 측정값은 80 % 수준인 17.69 %로 나타나 기준*에 부적합하였음

* 효율관리기자재 운용규정에 의한 전기진공청소기의 청소효율 기준은 표시값의 90 % 이상

<표6> 에너지소비효율등급 평가 결과

제품 구분	브랜드(모델명)	에너지소비효율 (%)			등급[등급]
		표시값	측정값	허용차	표시값	측정값
보급형	더트데빌(DDC88-QP1K)	22.18	17.69	80	5	5
	동부대우전자(DOR-CB72S)	25.22	25.45	101	4	4
	로벤타(RO7824KO)	25.00	22.77	91	4	4
	삼성전자(VC442LLDCUBN)	28.00	29.11	104	3	3
	필립스(FC8474)	28.95	28.31	98	3	3
	후버(HC87-P5K)	17.78	17.87	100	5	5
	AEG(ALUX1851)	20.26	23.95	118	5	4
	LG전자(VC2310FNA)	29.00	28.75	99	3	3
고급형	다이슨(DC46)	20.30	19.66	97	5	5
	밀레(S8320)	23.13	22.72	98	4	4
	삼성전자(VC77F70LHCD)	28.50	32.49	114	4	2
	일렉트로룩스(ZUF4206DEL)	21.69	22.74	105	5	4
	지멘스(VSZ5XTRM11)	24.57	24.95	102	4	4
	LG전자(VK8250LYNM)	28.40	29.42	104	3	3

안전성 및 구조

마.

안전성 및 구조, 소비전력은 전 제품이 관련 기준에 적합

□ 누전 및 감전, 평상온도상승, 이상운전 등 안전성에 이상이 없었으며, 구조 및 소비전력에서도 전제품이 이상 없는 것으로 나타남

○ (누설전류 및 절연내력 시험결과) 진공청소기에 대해 누전이나 감전의 위험이 있는지를 알아보기 위해 누설전류와 절연내력(AC 2500V, 1분간 인가)시험을 실시한 결과 전 제품이 이상 없이 기준에 적합하였음

○ (평상온도상승 시험결과) 진공청소기 사용 중에 인체와 접촉할 수 있는 제품 외부 표면과 손잡이 등에 대한 온도시험을 실시한 결과, 과열로 인한 화재 등의 위험 가능성은 발견되지 않았음

○ (이상운전 시험결과) 진공청소기 사용 중에 흡입부가 막히는 경우를 감안하여 공기 흡입구를 막고 30초간 동작시켜 본 결과, 전 제품이 이상 없었음

○ (구조 및 외관 시험결과) 진공청소기에 대해 바퀴의 조립상태나 제품의 가공 상태 등 구조 및 끝마무리 가공 상태에 이상이 있는지를 확인해 본 결과, 전 제품에서 이상이 없는 것으로 나타남

○ (소비전력 시험결과) 전제품이 표시치 대비 허용차(15 % 이하) 범위에 속해 ‘전기용품안전기준’에 적합함

표시사항

바.라다가.

일부제품은 소비전력과 흡입력을 구분해서 표시 하지 않아 소비자 오인 우려

□ 5개 제품은 법정표시사항을 제대로 지키지 않아 기준에 부적합

○ 「전기용품안전기준」에 의한 허가번호, 정격입력, 사용전압, 제조자명 등과 사용자의 안전에 필요한 주의사항 및 에너지소비효율등급라벨의 소비효율등급, 미세먼지방출량 등의 표시사항은 전 제품이 기준에 적합하였음

○ 하지만 시험대상 제품 중 일부제품은 제품 표면이나 포장박스에 흡입력*과   소비전력을 소비자가 오인할 수 있게 표시하고 있는 등 법정표시사항을 제대로 지키지 않아 기준**에 부적합하였음

* 소비전력과 흡입력은 단위가 “W”로 동일한 기호를 사용하고 있으나, 의미는 완전히 다른 것으로 소비전력의 W는 사용 전력, 흡입력의 W는 흡입하는 힘을 나타냄

** 전기용품안전기준에 의한 표시사항에는 “진공청소기와 그 포장 등에 흡입력 또는 소비전력을 표시할 경우에는 그 표시내용이 혼동되지 않도록 흡입력 또는 소비전력임을 나타낸다는 뜻의 표시를 하여야 한다.”라고 규정되어 있음

<표7> 표시사항 부적합제품

더트데빌 (DDC88-QP1K)		동부대우전자 (DOR-CB72S)		필립스 (FC8474)
(포장박스)		(제품표면)		(포장박스)
밀레(S8320)			후버(HC87-P5K)
(제품표면)	(포장박스)		(제품표면)		(포장박스)

사용의 편리성

사.

보유기능을 중심으로 한 편리성 측면에서 제품별로 차이 있어

□ 각 제품별로 용도별 브러시 종류에 차이가 있었고 고급형 제품 중에는 부가기능을 제공하는 제품도 있었음

○ 제품별로 제공되는 브러시는 여러 종류가 있었음

○ 삼성전자(VC77F70LHCD) 제품은 무선작동, 먼지센서, UV살균 부가기능을 제공하였고, 일렉트로룩스(ZUF4206DEL) 제품은 무선작동, LG전자(VK8250LYNM) 제품은 오토무빙, 먼지압축 등 부가기능을 제공하여 제품별 차이가 있었음

<표8> 보유기능을 중심으로 한 사용의 편리성 차이

시험항목 구분 브랜드(모델명)		사용의 편리성			제품특성
		브러시 사용		부가 기능	먼지집진 방식	먼지통 용량 [L]	코드선 길이 [m]	본체 무게 [kg]
		용도별 종류	수납공간
보급형	더트데빌(DDC88-QP1K)	㉣㉥			싸이클론	1.8	5.2	4.4
	동부대우전자(DOR-CB72S)	㉥			싸이클론	1	5.0	4.6
	로벤타(RO7824KO)	㉣㉥	㉦		싸이클론	1	5.9	4.4
	삼성전자(VC442LLDCUBN)	㉠㉡㉢㉥			싸이클론	1.5	5.9	4.6
	필립스(FC8474)	㉣㉤			싸이클론	1.5	6.0	4.5
	후버(HC87-P5K)	㉣㉥			싸이클론	2.5	6.0	4.7
	AEG(ALUX1851)	㉣㉥			싸이클론	1	5.0	4.4
	LG전자(VC2310FNA)	㉥			싸이클론	1.2	5.0	4.4
고급형	다이슨(DC46)	㉠㉡㉣㉥			싸이클론	0.6	5.0	4.4
	밀레(S8320)	㉣㉤㉥	㉦		먼지봉투	4.5	7.4	5.4
	삼성전자(VC77F70LHCD)	㉠㉥		㉮㉱㉲	싸이클론	2	7.0	7.5
	일렉트로룩스(ZUF4206DEL)	㉠㉣㉥		㉮	싸이클론	1.6	8.9	5.5
	지멘스(VSZ5XTRM11)	㉣	㉦		먼지봉투	4.5	7.0	5.0
	LG전자(VK8250LYNM)	㉠㉢㉥		㉯㉰	싸이클론	1.2 <주3>	7.3	6.9
주1. 브러시 용도별 종류 ㉠ 침구용 ㉡ 흙먼지청소용 ㉢ 물걸레용 ㉣ 가구용 ㉤ 카펫(애완동물)전용 ㉥ 솔 브러시 ㉦ 부속품 보관함 주2. 부가기능 ㉮ 무선작동 ㉯ 오토무빙 ㉰ 먼지압축 ㉱ 먼지센서 ㉲ UV살균 주3. 먼지압축 방식 제품으로 실제 수용 용량은 3.6 리터임

사후관리 및 A/S기간

아.아.

업체별 사후관리 비용 및 A/S기간에 차이 있어

□ 제품별로 먼지봉투 및 필터의 사후관리 유지비용에 차이가 있었음

○ 필터 종류에 따라 교체시기와 교체비용에 차이가 있어 제품선택 시 소모품 비용도 고려해야 하며, 먼지봉투가 있는 제품은 먼지봉투가 다 찰 경우 먼지봉투 교체비용도 발생하게 되는등, 확인결과 업체별로 사후관리비용에 차이가 있었음

<표9> 메인필터 및 먼지봉투 가격과 청소법

구분	브랜드(모델명)	부품 종류	권장 교체주기*	청소법	교체비용 [원]
보급형	더트데빌(DDC88-QP1K)	필터	1년	물 세척	4,000
	동부대우전자(DOR-CB72S)	필터	반영구적	물 세척	-
	로벤타(RO7824KO)	필터	1년	털기	12,500
	삼성전자(VC442LLDCUBN)	필터	1년	털기	5,000
	필립스(FC8474)	필터	2년	물 세척	19,000
	후버(HC87-P5K)	필터	1년	털기	5,000
	AEG(ALUX1851)	필터	2년	물 세척	20,000
	LG전자(VC2310FNA)	필터	1년	털기	9,000
고급형	다이슨(DC46)	필터	반영구적	물 세척	-
	밀레(S8320)	필터	1년	교체	23,000
		먼지 봉투	가득 찰 경우	교체	15,000 (4개)
	삼성전자(VC77F70LHCD)	필터	6개월	털기	10,000
	일렉트로룩스(ZUF4206DEL)	필터	6개월	교체	35,000
	지멘스(VSZ5XTRM11)	필터	1년	물 세척	35,000
		먼지 봉투	가득 찰 경우	교체	18,000 (4개)
	LG전자(VK8250LYNM)	필터	1년	털기	10,000
* 교체주기는 소비자의 사용빈도에 따라 달라질 수 있으므로 권장교체주기임

□ 업체별로 A/S기간에 다소 차이가 있었음

○ 전기청소기 제품에 대한 품질보증기간은 1년, 부품보유기간은 7년으로 규정하고 있음(공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준)

○ 제품 사용 중 소모품 교체나 부품 고장으로 인한 수리 시에는 지정 서비스 센터를 방문하여 수리를 받아야 하며 소비자가 부담할 수리비용은 품질보증기간과 부품 보유기간에 따라 차이가 있을 수 있음

○ 품질보증기간은 주로 1년에서 최장 5년 사이로 고급형인 다이슨(DC46),   삼성전자(VC77F70LHCD)제품은 5년으로 가장 길었으며, 부품보유기간은 전반적으로 7년이었으나 밀레(S8320), 지멘스(VSZ5XTRM11)제품은 20년으로 부품 보유기간이 가장 길었음

<표10> 제품별 A/S 기간

구분	브랜드(모델명)	품질 보증기간	부품 보유기간	지정서비스센터
보급형	더트데빌(DDC88-QP1K)	1년	7년	엘림정보통신
	동부대우전자(DOR-CB72S)	1년	7년	동부대우전자서비스
	로벤타(RO7824KO)	1년	7년	동부대우전자서비스
	삼성전자(VC442LLDCUBN)	1년	7년	삼성전자서비스
	필립스(FC8474)	2년	7년	필립스서비스센터
	후버(HC87-P5K)	1년	7년	엘림정보통신
	AEG(ALUX1851)	1년	7년	하이마트, 동부대우전자 서비스
	LG전자(VC2310FNA)	1년	7년	LG전자서비스
고급형	다이슨(DC46)	5년	7년	동양매직서비스
	밀레(S8320)	2년	20년	본사 직영 및 지역대리점
	삼성전자(VC77F70LHCD)	5년	7년	삼성전자서비스
	일렉트로룩스(ZUF4206DEL)	1년 (회원 가입 시 본체 5년)	7년	하이마트, 동부대우전자서비스
	지멘스(VSZ5XTRM11)	1년 (모터 : 5년)	20년	화인어프라이언스 자체 A/S 및 하이마트
	LG전자(VK8250LYNM)	1년	7년	LG전자서비스
주. 위 사항은 사업자가 제공하는 자료에 근거하여 조사한 것임.

[붙임 2] 진공청소기 선택 및 사용 요령

진공청소기 선택 및 사용 요령

에너지소비효율등급라벨을 보면 정보가 보여요.

・매장에 있는 진공청소기를 본다면 아래 그림과 같은 에너지소비효율등급라벨이 부착되어 있는 것을 볼 수 있다. 여기에는 에너지소비효율등급, 미세먼지방출량 같은 정보들이 있으므로 구입 시 제품선택정보로 활용하도록 한다.

에너지소비효율등급

미세먼지방출량

량

전원선이 찢어지지 않게 조심하세요.

・진공청소기는 전원선을 길게 늘어 뜨려 사용하는 제품이므로 청소시 전원선이 눌리거나 날카로운 모서리 등에 닿지 않도록 주의해야 한다. 또한, 전원선이 찢어지면 화재나 감전의 위험이 있으므로, 발견 즉시 제조사나 서비스센터를 통해 수리해야 한다.

흡입구의 막힘에 유의하세요.

・진공청소기는 공기가 흐르는 부분을 막고 장시간 사용 시 제품이 과열되어 화재의 우려가 있으므로 흡입구나 배기구 부분이 막히지 않도록 주의해야한다.

이물질 유입에 주의하세요.

・ 호스나 본체, 연장관의 연결부 등 흡입구에 날카로운 핀이나 금속막대 같은 이물질이 들어갈 경우, 화재나 감전이 일어날 수 있으므로 이물질이 들어가지 않게 한다.

청소기 동작 시 상해에 유의하세요.

・어린이가 손, 발 등 신체의 일부를 흡입구에 넣으면 청소기 흡입력에 의해 상해를 입을 수 있으므로 주의한다.

멀티탭 사용 시, 단독으로 사용해주세요.

・ 진공청소기는 소비전력이 높은 제품으로 멀티탭에 여러 제품을 동시에 꽂아서 사용 할 경우 과전류가 흘러 전원차단이나 과열로 인한 전기화재의 위험이 있으므로 진공청소기 단독으로 사용하도록 한다.

주기적인 청소가 필요합니다.

・먼지통이나 필터 부분은 오래 사용 시 먼지로 막혀 청소성능이 떨어질 수 있으므로 사용설명서에 기재된 주기마다 청소하도록 한다.

[붙임 3] 진공청소기 시험·평가 결과표

진공청소기 시험·평가 결과표(14개 제품)

시험항목 구분 브랜드(국가) 모델명 제조국				소음	최대 흡입 력 [W]	미세 먼지 방출 량	에너지소비효율등급		안전성 (누전 ․ 감전 등) 및 구조	표시 사항	사용의 편리성			제품특성				구입가격 [원/대]
											브러시 사용		부가 기능	먼지 집진 방식	먼지통 용량 [L]	코드선 길이 [m]	본체 무게 [kg]
							표시값 [등급]	측정값 [등급]
											용도별 종류	수납공간
보급형	더트데빌(미국) 주2	DDC88-QP1K	중국	★	228	★	5	5	○	주3	㉣㉥			싸이클론	1.8	5.2	4.4	116,090
	동부대우전자(한국)	DOR-CB72S	중국	★	310	★	4	4	○	주3	㉥			싸이클론	1	5.0	4.6	139,750
	로벤타(프랑스)	RO7824KO	프랑스	★★★	172	★★★	4	4	○	○	㉣㉥	㉦		싸이클론	1	5.9	4.4	195,020
	삼성전자(한국)	VC442LLDCUBN	베트남	★★	422	★★	3	3	○	○	㉠㉡㉢㉥			싸이클론	1.5	5.9	4.6	141,140
	필립스(네덜란드)	FC8474	중국	★	393	★★★	3	3	○	주3	㉣㉤			싸이클론	1.5	6.0	4.5	129,000
	후버(미국)	HC87-P5K	중국	★	266	★	5	5	○	주3	㉣㉥			싸이클론	2.5	6.0	4.7	127,990
	AEG(독일)	ALUX1851	중국	★	342	★★	5	4	○	○	㉣㉥			싸이클론	1	5.0	4.4	189,000
	LG전자(한국)	VC2310FNA	베트남	★★	372	★★	3	3	○	○	㉥			싸이클론	1.2	5.0	4.4	159,080
고 급형	다이슨(영국)	DC46	말레이시아	★★	190	★★★	5	5	○	○	㉠㉡㉣㉥			싸이클론	0.6	5.0	4.4	675,000
	밀레(독일)	S8320	독일	★★★	357	★★★	4	4	○	주3	㉣㉤㉥	㉦		먼지봉투	4.5	7.4	5.4	554,490
	삼성전자(한국)	VC77F70LHCD	베트남	★★★	401	★★★	4	2	○	○	㉠㉥		㉮㉱㉲	싸이클론	2	7.0	7.5	571,340
	일렉트로룩스(스웨덴)	ZUF4206DEL	헝가리	★★	300	★★★	5	4	○	○	㉠㉣㉥		㉮	싸이클론	1.6	8.9	5.5	510,570
	지멘스(독일)	VSZ5XTRM11	독일	★★★	380	★★★	4	4	○	○	㉣	㉦		먼지봉투	4.5	7.0	5.0	547,810
	LG전자(한국)	VK8250LYNM	한국	★★★	361	★★	3	3	○	○	㉠㉢㉥		㉯㉰	싸이클론	1.2 주4	7.3	6.9	440,000
주1. 기호의 표시 ★★★(매우 우수) ★★(우수) ★(보통) ○ : 전기용품안전기준 및 효율관리기자재 운용규정에 적합한 것 × : 전기용품안전기준 및 효율관리기자재 운용규정에 부적합한 것 주2. 청소효율(에너지소비효율)이 기준(표시값의 90 % 이상)에 미달됨 주3. 제품 또는 포장박스에 소비전력 또는 흡입력을 정확히 구분하여 표시하고 있지 않음 주4. 먼지압축 방식 제품으로 실제 수용 용량은 3.6 리터임									[브러시 용도별 종류] ㉠침구용 ㉡ 흙먼지청소용 ㉢ 물걸레용 ㉣ 가구용 ㉤ 카펫(애완동물)전용 ㉥ 솔 브러시 ㉦ 부속품 보관함 [부가기능] ㉮ 무선작동 ㉯ 오토무빙 ㉰ 먼지압축 ㉱ 먼지센서 ㉲ UV살균

[붙임 4] 진공청소기 구매가이드

진공청소기 제품별 구매가이드

(1) 보급형 제품

모델명	DDC88-QP1K	DOR-CB72S	RO7824KO	VC442LLDCUBN
제품
브랜드	더트데빌	동부대우전자	로벤타	삼성전자
먼지집진방식	싸이클론	싸이클론	싸이클론	싸이클론
가격(원)	116,090	139,750	195,020	141,140
소음	★	★	★★★	★★
최대흡입력(W)	228	310	172	422
미세먼지방출량	★	★	★★★	★★
에너지소비효율등급 [측정값(표시값)]	5(5)등급	4(4)등급	4(4)등급	3(3)등급
보유기능	가구용, 솔 브러시	솔 브러시	가구용, 솔 브러시, 부속품 보관함	침구용, 흙먼지청소용, 물걸레용, 솔 브러시
정격입력(W)	1600	1400	800	1200

모델명	FC8474	HC87-P5K	ALUX1851	VC2310FNA
제품
브랜드	필립스	후버	AEG	LG전자
먼지집진방식	싸이클론	싸이클론	싸이클론	싸이클론
가격(원)	129,000	127,990	189,000	159,080
소음	★	★	★	★★
최대흡입력(W)	393	266	342	372
미세먼지방출량	★★★	★	★★	★★
에너지소비효율등급 [측정값(표시값)]	3(3)등급	5(5)등급	4(5)등급	3(3)등급
보유기능	가구용, 카펫(애완동물) 전용 브러시	가구용, 솔 브러시	가구용, 솔 브러시	솔 브러시
정격입력(W)	1600	2000	1600	1100

(2) 고급형 제품

모델명	DC46	S8320	VC77F70LHCD	ZUF4206DEL
제품
브랜드	다이슨	밀레	삼성전자	일렉트로룩스
먼지집진방식	싸이클론	먼지봉투	싸이클론	싸이클론
가격(원)	675,000	554,490	571,340	510,570
소음	★★	★★★	★★★	★★
최대흡입력(W)	190	357	401	300
미세먼지방출량	★★★	★★★	★★★	★★★
에너지소비효율등급 [측정값(표시값)]	5(5)등급	4(4)등급	2(4)등급	4(5)등급
보유기능	침구용, 흙먼지청소용, 가구용, 솔 브러시	가구용, 카펫(애완동물) 전용, 솔 브러시, 부속품 보관함	침구용, 솔 브러시, 무선작동, 먼지센서, UV살균	침구용, 가구용, 솔 브러시, 무선작동
정격입력(W)	1050	1800	1300	1600

모델명	VSZ5XTRM11	VK8250LYNM
제품
브랜드	지멘스	LG전자
먼지집진방식	먼지봉투	싸이클론
가격(원)	547,810	440,000
소음	★★★	★★★
최대흡입력(W)	380	361
미세먼지방출량	★★★	★★
에너지소비효율등급 [측정값(표시값)]	4(4)등급	3(3)등급
보유기능	가구용 브러시, 부속품 보관함	침구용, 물걸레용, 솔 브러시, 오토무빙, 먼지압축
정격입력(W)	1800	1200

	위 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다. www.kca.go.kr